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КАРТКА
безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд
Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення
	1.
	Найменування організації, установи, підприємства: Мозолевський сільський ткриторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

	2.
	Назва об’єкта фізичного оточення будівлі і споруди сфери надання послуг

	3.
	Адреса розташування:

	
	тип населеного пункту (місто/селище/село) село

	
	назва населеного пункту Воля

	
	назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо Центральна

	
	номер будинку 75а

	4.
	Кількість поверхів 1

	5.
	Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна

	6.
	Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об’єкта (у разі наявності) +380955405383 nrtc672@ukr.net

	7.
	Посилання на фото- та відеоматеріали не заповнено

	8.
	Дата проведення оцінки 08.08.2025



	Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення
	Критичність*
	Відповідність критеріям**
	Фотоматеріали та коментарі

	1. Шляхи руху до будівлі або споруди:
	 
	 
	 

	1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу
	 
	Так
	 Наявні  фотоматеріали

	2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності
	 
	Так
	не позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з міжнародним символом доступності
Наявні  фотоматеріали

	3) поряд із входом облаштована велопарковка
	 
	 Ні
	Відсутні  фотоматеріали

	4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті
	висока
	Так
	Наявні  фотоматеріали

	5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

	висока
	Так
	Наявні  фотоматеріали

	6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)
	висока
	 Так
	часткові вибоїни
Наявні  фотоматеріали

	7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)
	висока
	 Ні
	немає доріжок, що перетинаються
Відсутні  фотоматеріали

	8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху
	 
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали. 

	9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо
	висока
	 Ні
	Відсутні  фотоматеріали

	10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра 
(як вгорі, так і внизу)
	висока
	 Ні
	 зроблена проектна документація та експертна оцінка «Поточний ремонт будівлі територіального центру з обладнанням доступностімаломобільних верств населення
Відсутні  фотоматеріали

	11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	висока
	Так
		Наявні  фотоматеріали
не мають контрасного маркування




	12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга
	висока
	 Ні
	Відсутні  фотоматеріали.


	13) у разі коли основний вхід є бар’єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності
	 
	Ні
	Відсутні  фотоматеріали

	2. Вхідна група будівлі або споруди:
	 
	 
	 

	1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи
	 
	Ні
	 Наявні  фотоматеріали. 
наявна табличка, що містить основну інформацію

	2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо
	висока
	 Ні
	Наявні фотоматеріали. 

	3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра 
(як вгорі, так і внизу)
	висока
	Ні
	Відсутні фотоматеріали. 

	4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	висока
	Так
	Наявні фотоматеріали. 
не мають контрасного маскування

	5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга
	висока
	Так
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”
	 
	Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра
	 
	Ні 
	Відсутні  фотоматеріали.

	8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті
	висока
	 Так
	Наявні  фотоматеріали.

	9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус
	висока
	Так
	 Наявні  фотоматеріали

	10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором
	 
	 Ні
		Відсутні  фотоматеріали.




	11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра
	 
	Так
			Наявні  фотоматеріали







	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підіймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом
	 
	Так
			Наявні  фотоматеріали







	13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході
	 
	 Так
	Наявні  фотоматеріали

	14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр
	висока
	 Так
	Відсутні  фотоматеріали.

	3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
	 
	
	

	1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо
	висока
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали

	2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра 
(як вгорі, так і внизу)
	висока
	Ні
	Наявні  фотоматеріали

	3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	висока
	
	

	4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті
	висока
	Так
	Наявні  фотоматеріали

	7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус
	висока
	Так
	Відсутні  фотоматеріали.

	8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
	висока
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)
	висока
	 Ні
	Наявні  фотоматеріали

	11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабіну, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра
	висока
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали

	12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 
0,8—1,1 метра від підлоги
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності
	 
	Ні
	Відсутні  фотоматеріали.

	15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності
	 
	 Ні
	Відсутні  фотоматеріали.

	16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 
1,2—1,6 метра від підлоги
	висока
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали. 

	17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга
	 
	 Ні
	 Відсутні  фотоматеріали. 

	18) освітленність (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню
	висока
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали

	19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів
	висока
	 Так
	 Наявні  фотоматеріали

	20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)
	 
	 Так
	 Наявні фотоматеріали. 

	21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху
	висока
	Так 
	Наявні фотоматеріали

	22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра
	висока
	Так
	Наявні фотоматеріали

	23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра
	 
	Так
	Наявні фотоматеріали

	24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху
	 
	Так
	Наявні фотоматеріали

	25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху
	висока
	Так
	[bookmark: _GoBack]Наявні фотоматеріали

	4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):
	 
	
	 

	1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	 
	
	

	2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга
	 
	
	

	3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів
	 
	
	

	4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра
	 
	
	

	5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 
0,85—1,1 метра від підлоги
	 
	
	

	6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху
	 
	
	

	7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)
	 
	
	

	8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля
	 
	
	

	9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху
	 
	
	 

	10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі
	висока
	
	 


Висновок***: об’єкт є бар’єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві 
	Кількість осіб серед працюючих 

	Осіб з інвалідністю
	З них

	
	пересува-ються на кріслах колісних
	з порушенням зору
	з порушенням слуху
	мають інші функціональні порушення

	Жінки
	
	
	
	
	

	Чоловіки
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	








	Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, 
хто навчається з початку року (у разі наявності)

	Жінки
	
	
	
	
	

	Чоловіки
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	



_____________
* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.
** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:
“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар’єрності зазначається один із таких варіантів:
“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;
“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичиністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);
“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).

