ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі товару за кодом ДК 021:2015 – 44210000-5 - Конструкції та їх частини (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – 44210000-5 - Конструкції та їх частини (модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту).
[bookmark: _GoBack]Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 44211100-3 – Модульні та переносні споруди.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-06-004203-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
4 170 360,00 грн. (чотири мільйони сто сімдесят тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.), з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено шляхом аналізу загальнодоступної інформації про ціну на даний товар, яка міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.
Розмір бюджетного призначення:  Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у Товарі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради на 2023 рік.
Нормативно-правове регулювання. За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче A-IІ згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.

Кількісна характеристика предмета закупівлі: 
	Назва предмета закупівлі
	Модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту 

	Код ДК 021:2015
	44210000-5 Конструкції та їх частини

	Кількість поставки товару 
	___1__ шт. 

	Місце поставки товару 
	53253, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чистопіль, вул. Соборна, 8 (Чистопільська гімназія Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради).

	Строк поставки товару 
	До 20.12.2023 року.

	

	Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій/елементів (виробів).
Споруда заглибленого розташування у грунт, повинна складатися з основних приміщень та тамбурів. Монтаж укриття виконується на відмітці - 2000 мм нижче рівня землі.

	Площа основного приміщення при розрахунку місткості має забезпечити одночасне перебування 70 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на особу.
Загальна висота по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2000 мм. не більше 2300 мм.
Загальна ширина по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2500 мм. не більше 2700 мм.

	Дверний проріз не менше (ШхВ) 800х1900 мм.

	Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування,  повинна мати 2 окремі виходи назовні та 2 тамбури. Входи/виходи бічні, повинні мати захищений тунель зі сходовими маршами  висотою не менше 2000 мм і шириною не менше 1200 мм. Місткість споруди на 70 осіб. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Внутрішні розміри тамбура не менше (ВхШхД) – 2000х2500х1000 мм.
Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С (А-ІІІ). Мають бути передбачені монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С (А-І).  Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків.

	Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості укриття.  Повинні витримувати надлишковий тиск 300 кПа без перевертання та руйнування конструкції.
Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється. 

	Вікна – не передбачені, відсутні.

	Постачальник при розрахунку площі споруди повинен врахувати потребу на розміщення санвузлів в кількості 2 шт., та додаткову потребу в зберіганні продовольства.

	Додаткова комплектація Лавки для сидіння не менше  м.п. – 30; Електрика (розетки, освітлення, ввідна група) - не менше 5 розеток, не менше 2 вимикачів, не менше 8 LED світлодіодних світильників, включаючи матеріали (тощо) для повного підключення, розводки (щит розподілу, автомат № 1, № 2, розподільча коробка).

	Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної.


	Назва предмета закупівлі
	Модульне укриття для облаштування захисних споруд цивільного захисту 

	Код ДК 021:2015
	44210000-5 Конструкції та їх частини

	Кількість поставки товару 
	___1__ шт. 

	Місце поставки товару 
	53250, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, 29 (Павлопільська гімназія Першотравневської сільської ради).

	Строк поставки товару 
	До 20.12.2023 року.

	

	Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій/елементів (виробів).
Споруда заглибленого розташування у грунт, повинна складатися з основних приміщень та тамбурів. Монтаж укриття виконується на відмітці - 2000 мм нижче рівня землі.

	Площа основного приміщення при розрахунку місткості має забезпечити одночасне перебування 70 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на особу.
Загальна висота по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2000 мм. не більше 2300 мм.
Загальна ширина по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2500 мм. не більше 2700 мм.

	Дверний проріз не менше (ШхВ) 800х1900 мм.

	Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування,  повинна мати 2 окремі виходи назовні та 2 тамбури. Входи/виходи бічні, повинні мати захищений тунель зі сходовими маршами  висотою не менше 2000 мм і шириною не менше 1200 мм. Місткість споруди на 70 осіб. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Внутрішні розміри тамбура не менше (ВхШхД) – 2000х2500х1000 мм.
Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С (А-ІІІ). Мають бути передбачені монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С (А-І).  Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків.

	Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості укриття.  Повинні витримувати надлишковий тиск 300 кПа без перевертання та руйнування конструкції.
Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється. 

	Вікна – не передбачені, відсутні.

	Постачальник при розрахунку площі споруди повинен врахувати потребу на розміщення санвузлів в кількості 2 шт., та додаткову потребу в зберіганні продовольства.

	Додаткова комплектація Лавки для сидіння не менше  м.п. – 30; Електрика (розетки, освітлення, ввідна група) - не менше 5 розеток, не менше 2 вимикачів, не менше 8 LED світлодіодних світильників, включаючи матеріали (тощо) для повного підключення, розводки (щит розподілу, автомат № 1, № 2, розподільча коробка).

	Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної.








Уповноважена особа 	         			Мар’яна ЖІНЧИН
