



ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі товару: Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-картки з комплектом обладнання (для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг) згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

[bookmark: _GoBack]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-картки з комплектом обладнання (для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг) згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-27-012725-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
550 000,00 грн. (П’ятсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), з ПДВ.
Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а також моніторингом цін на аналогічну продукцію на офіційних веб–сайтах офіційних представників (дилерів). При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін постачальників товару за предметом закупівлі на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, що оприлюднені на веб-сайтах та/або прейскурантах цін (комерційних пропозицій) у вільному доступі, та/або отриманих комерційних пропозицій, а також за результатами аукціонів закупівлі в системі Prozorro за посиланням https://prozorro.gov.ua/. До ціни товару включена вартість товару, витрати та тарифи, що сплачується або мають бути сплачені Учасником згідно чинного законодавства України, зокрема: сплату ввізного мита (для нерезидентів та імпортерів); податки та інші збори і обов’язкові платежі; витрати на поставку, монтаж, установку та налагодження поставленого обладнання, тощо. Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме: Замовник дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178.

Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у товарі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2025 рік.

[bookmark: _Hlk184412546]Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	0. Призначення РС
	РС призначена для автоматизації діяльності посадових осіб для виконання державних функцій щодо надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних (параметрів) особи, а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
РС забезпечує роботу посадових осіб в інтерфейсі web-сервісу під час виконання встановлених процедур та операцій з оформлення та видачі паспортних документів, у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-картки за умови встановлення відповідного спеціалізованого програмного забезпечення

	0. Склад РС
	РС представляє програмно-технічний комплекс на базі персонального комп'ютера з загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням, комплектом обладнання (з відповідними технічними характеристиками) для взяття біометричних даних (параметрів) особи під час оформлення та видачі їй документів.
До складу РС входять апаратні та програмні компоненти.
Апаратні компоненти в вимогах до яких зазначена відповідна сумісність з SDK не мають містити позначку «або еквівалент» в зв’язку з функціональними потребами Спеціального програмного забезпечення.
Спеціалізоване програмне забезпечення як програмна компонента РС не входить до складу предмета закупівлі

	0. До складу РС входять наступні апаратні компоненти:

	Системний блок: 
	· процесор не нижче IntelCoreі5 11/12 покоління;
· оперативна пам'ять не менше 16GB;
· SSD не менше 500 GB;
· USB не менше 8 роз’ємів;
· графічний адаптер повинен мати можливість підключення двох моніторів в режимі DualMonitor;
· операційнасистемаMicrosoft Windows 10 Pro 64bit Ukraine
· Антивіруснапрограма ESET PROTECT Entry.

	Джерело безперебійного живлення 
	Топологія: Line-interactive.
Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда.
Потужність повна: не менша ніж 1000 ВА.
Потужність активна: 500 Вт.
Час переключення на батарейне живлення: 5 мсек

	Клавіатура та маніпулятор типу «миша»
	Бездротові, миша з оптичною роздільністю не менше 2400Dpi


	Два Монітори
	IPS (LCD) 23.8" з роздільною здатністю не менше 1980х1080 та з двома інтерфейсами підключення до графічного адаптеру (відповідно до виходів графічного адаптеру встановленого у системний блок)

	Багатофункціональний пристрій формату А4 з можливістю сканування та двостороннього друку:

	Принтер:
· формат друку: А4;
· якість друку: 600 x 600 точок на дюйм;
· швидкість друку: до 20 стр/хв;
· інтерфейс: USB 2.0$
· дуплексний друк;
· відсутність відокремленого драм ютіта від катриджа
Сканер:
· формат сканування: A4;
· тип сканеру: планшетний;
· оптичний дозвіл сканування: до 600 x 600 точок на дюйм;
· глибина кольору сканування: 24 біт;
· швидкість сканування: монохромне – до 20 стр/хв.;
· інтерфейс: USB 2.0.
Копіp:
· формат копіювання: A4;
· оптичний дозвіл копіювання: 600 x 600 точок на дюйм;
· швидкість копіювання: до 20 стр/хв.;
· інтерфейс: USB 2.0.
Підтримувані операційні системи: MicrosoftWindows 10 Pro;
Кабель: USB для багатофункціонального пристрою (або принтеру), довжина не менша ніж 3,0 м.
Додатковий картридж: для багатофункціонального пристрою (або окремого принтеру) в кількості 3 шт.;


	Пристрій зняття відбитків пальців Зчитувач відбитків пальців DERMALOG ZF1
	Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· зняття відбитків для кожного пальця окремо;
· наявність технології ідентифікації живої тканини та штучних відбитків;
· оптична схема повинна дозволяти отримувати відбитки високої якості, навіть з вологих пальців.
Технічні вимоги:
· вікно сканування відбитків: 25 мм x 18 мм;
· роздільна здатність зображень: 480 x 320 або 416 x 416, 500 пікселів на дюйм;
· відповідність за якістю специфікації FBI;
· динамічний діапазон більше ніж 8 біт, глибина градацій сірого більше ніж 256;
· якість зображень відповідно до стандартів: CE, BSI-TR 03104, FBI PIV;
інтерфейс: USB 2.0;
· сумісність з DermalogFingerprintScanner SDK версії 1.0.7 або вище, або DigitalPersona SDK 3.3.0 або вище;


	Планшет для підпису LCD Signature Pad signotec Gamma ERT
	Технічні вимоги:
· Тип дисплея: кольоровий 5-ти дюймовий LCD дисплей з підсвічуванням; 
· Світлодіодне підсвічування: яскравість 300 кд/м²;
· Зона для підпису 108,0 x 64,8 мм;
· Роздільна здатність 2540 ліній/дюйм (без інтерполяції);
· Число рівнів тиску пера 1024 (без інтерполяції);
· Лінійність +- 0,4 mm;
· Швидкість виведення координат: 4D-зразки 500 Гц (складаються з координат x, y, часу та тиску);
· Автономне слайд-шоу з 10 зображеннями;
· Індикатор стану: 2 кольорових світлодіоди, які можна програмувати;
· Підключення – USB;
· Споживання – не більше 2,25 W;
· Ручка без живлення зі змінним наконечником пера; 
· Передача даних: передача зашифрованих даних AES-256 між хостом і планшетом через обмін ключами RSA;
· Підтримка шифрування – RSA всередині планшету;
· Розмір не більше 145 х 177 х 12 мм (з тримачем для ручки); 
· Вага не більше 280 г (з кабелем);
· Діапазон робочої температури від -10° до +45°C;
Відносна вологість при роботі <= 90 % (без конденсації)
Сумісність з SDK signoPAD-API Windows V.8 32/64 Bit або вище.


	Пристрій зчитування документів з безконтактним електронним носієм DermalogХF9 ATOMDocumentReader (ADR300): 

	Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· автоматичний старт сканування після прикладення документу;
· сканування оптичної інформації в білому/видимому діапазоні;
· сканування в інфрачервоному діапазоні;
· сканування в ультрафіолетовому діапазоні
зчитування інформації з машиночитаної зони (MRZ зони) з документів, що відповідають стандарту ICAO 9303;
· зчитування інформації з машиночитаної зони (MRZ зони) з документів, що відповідають стандарту ICAO 9303 включаючи паспорти, електронні паспорти, ID-картки і Visas, а також сумісні з ISO 18013 водійські права;
· зчитування інформації безконтактного чипа.
Технічні вимоги:
· роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм;
· скло загартоване товщиною не менше 4 мм, з антибліковим та олеофобним покриттями BS EN60068-2-75 та IEC 62262:2002, розраховане на удар 6,375 Дж;
· OCR MRZ зчитування: ICAO 9303;
· безконтактне зчитування: ISO 14443;
· стандарти: ICAO, IAS, ISO 14443, pc/sc, fips;
· сумісність з Access DocumentReader SDK ;
· швидкість обміну даними: до 848 Кбіт/с;
· інтерфейс: USB 3.0 (може підключатися до інтерфейсу USB 2.0);
· живлення 5В по інтерфейсу USB 3.0  або за допомогою блоку живлення 5В.;


	Цифрова клавіатура (Numpad)

	Вигляд: плоска цифрова клавіатура
Тип: мембранна
Кількість клавіш: 19 клавіші, в т.ч. клавіша Backspace
Порт інтерфейсу: USB (NumPad)
Підключення:Plug&Play
Підтримка:Microsoft Windows 10 Pro


	ФотоапаратCanonEOS 1100D, 
CanonEOS 1200D,
CanonEOS 1300D,
CanonEOS 2000D

	Технічні вимоги до фотокамери:
· роздільна здатність знімків: не менша ніж 24 млн пікселів;
· сумісність з об’єктивами: EF, EF-S та 18-55;
· підтримка: JPEG, RAW;
· серійна зйомка: JPEG – 3 кадри/с, RAW – 2 кадри/с;
· карти пам’яті: SD/SDHC;
· живлення: мережеве, 220 В.


	Комплект студійного освітлення
	· штатив для фотокамери;
· штатив для спалаху;
· спалах для фотокамери MD-50SM (або аналог) – 2 шт.;
· тримач (патрон) для спалаху – 2 шт.;
· кріплення для спалаху;
· комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху (трансмітер, 2 ресивери);
· парасоля для спалаху, діаметр не менше 84 см;
· світловідбивний щит розміром не менше 1,2х1 м;
- акумулятор типу ААА, ємність не менша ніж 1000 мAг – 8 шт.;
- зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю заряджати одночасно 4 акумулятори;
подовжувач USB 2.0, довжина не менша ніж 1,0 м

	Вимоги до захищеного носія інформації (електронного ключа зберігання даних) РС
	Захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) – 2 шт.
Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· зберігання даних користувача з захистом від несанкціонованого доступу в зашифрованому вигляді;
· підтримка двох типів дискових масивів – відкритий та захищений, загальним обсягом не менше ніж 8 Гбайт.
Технічні вимоги:
· генерація і зберігання ключової інформації згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);
· шифрування/розшифрування електронних документів відповідно до ДСТУ, ГОСТ 28147: 2009, DES, 3-DES, AES;
· формування і перевірка КЕП/ЕЦП згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);
· обчислення хеш-функцій відповідно до ГОСТ 34.311-95, MD5, SHA;
· реалізація схеми автентифікації згідно з ISO 9798-3;
· обсяг пам'яті не менше ніж 32 Кбайт;
· обсяг флеш пам'яті: не менше ніж 8 Гбайт;
· швидкість зчитування/запису даних на відкритому диску, не менше ніж 5 Мбайт/с;
· інтерфейс USB 2.0;
· підтримка стандартів Windows PC/SC; Microsoft CCID; USB MassStorage;
· підтримка операційної системи сімейства Windows (версії операційної системи, що постачається)



Гарантійний строк Товару, який поставляється повинен складати не менше 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Постачальник за свій рахунок забезпечує обслуговування, ремонт та при необхідності заміну обладнання протягом терміну гарантії.
Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2025 року.
Місце поставки (передачі) товару: Україна, 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Слави, 13.
Постачальник повинен забезпечити поставку, монтаж, установку та налагодження поставленого обладнання за власний рахунок.




Головний спеціаліст відділу планування, 
економічного розвитку та інвестицій 	                                              	Мар’яна ЖІНЧИН





