**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі товару: Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Назва предмета закупівлі** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали.**

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-07-18-006088-a.

**Вид процедури закупівлі:** відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:

79 083,00 грн. (Сімдесят дев’ять тисяч вісімдесят три гривні 00 коп.), з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом, який ґрунтується на розрахунку очікуваної вартості товарів на підставі закупівельних цін попередніх закупівель відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. Для розрахунку очікуваної вартості використовувались як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель "Prozorro, а також відповідно до Службової записки начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Анастасії Величко від 15.07.2025 р. № 1617/0/1-25.

**Розмір бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у товарі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2025 рік.

**Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі:**

Найменування закладу: Комунальний заклад "Центр позашкільної освіти" Мозолевської сільської ради.

 Місце постачання товару**:** 53265, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, 11.

Строк постачання товару: до 31.08.2025 року.

**Технічна специфікація до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Технічні характеристики** | **Приміщення** |
| 1 | Лінолеум, 3 м | пог.м. | 4,5 | **Призначення:** | Роздягальня для дівчат |
| напівкомерційний, для влаштування підлоги в приміщеннях при наявності інтенсивного руху і дії води, без запаху |
| **Товщина:** |
| не менше 3,2 мм |
| **Захисний шар:** |
| не менше 0,3 мм |
| **Клас зносостійкості:** |
| не менше 31 |
| **Малюнок:** |
| під паркет |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 2 | Лінолеум, 3 м | пог.м. | 5,5 | **Призначення:** | Роздягальня для хлопців |
| напівкомерційний, для влаштування підлоги в приміщеннях при наявності інтенсивного руху і дії води, без запаху |
| **Товщина:** |
| не менше 3,2 мм |
| **Захисний шар:** |
| не менше 0,3 мм |
| **Клас зносостійкості:** |
| не менше 31 |
| **Малюнок:** |
| під паркет |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 3 | Лінолеум, 3 м | пог.м. | 16 | **Призначення:** | Тренажерна кімната |
| напівкомерційний, для влаштування підлоги в приміщеннях при наявності інтенсивного руху і дії води, без запаху |
| **Товщина:** |
| не менше 3,2 мм |
| **Захисний шар:** |
| не менше 0,3 мм |
| **Клас зносостійкості:** |
| не менше 31 |
| **Малюнок:** |
| під паркет |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 4 | Лінолеум, 3 м | пог.м. | 18 | **Призначення:** | Кімната для занять боксом |
| напівкомерційний, для влаштування підлоги в приміщеннях при наявності інтенсивного руху і дії води, без запаху |
| **Товщина:** |
| не менше 3,2 мм |
| **Захисний шар:** |
| не менше 0,3 мм |
| **Клас зносостійкості:** |
| не менше 31 |
| **Малюнок:** |
| під паркет |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 5 | Плінтус підлоговий  | шт. | 36 | **Колір:** | - |
| горіх темний |
| **Вид:** |
| з кабель каналом з прогумованими краями |
| **Довжина:** |
| 2,5 м |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Особливість:** |
| щільне прилягання плінтуса до стіни і підлоги, не дивлячись на невеликі нерівності, а також великий кабельний канал: ТБ, електро, інтернет |
| 6 | Кут внутрішній для плінтуса | шт. | 26 | **Матеріал:** | - |
| ПВХ |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 7 | Кут зовнішній для плінтуса | шт. | 13 | **Матеріал:** | - |
| ПВХ |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 8 | Заглушка для плінтуса права | шт. | 10 | **Матеріал:** | - |
| ПВХ |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 9 | Заглушка для плінтуса ліва | шт. | 10 | **Матеріал:** | - |
| ПВХ |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 10 | З'єднувач для плінтуса | шт. | 20 | **Матеріал:** | - |
| ПВХ |
| **Висота:** |
| 56 мм |
| **Колір:** |
| коричневий |
| 11 | Поріг алюмінієвий, 0,9 м | шт. | 8 | **Колір:** | - |
| горіх  |
| **Ширина:** |
| 30 мм |
| **Зовнішній вигляд:** |
| плоский |
| 12 | Поріг алюмінієвий, 2,7 м | шт. | 8 | **Колір:** | - |
| горіх |
| **Ширина:** |
| 30 мм |
| **Зовнішній вигляд:** |
| плоский |

**Примітка:** товар повинен бути без запаху, виготовлений з екологічно чистого матеріалу, вологостійкий, розрахований на інтенсивні навантаження (для навчальних закладів).

Постачальник повинен надати чинний сертифікат відповідності на лінолеум, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності, разом із протоколом випробувань.

Доставка та розвантаження товару в приміщення Замовника повинна проводитись силами та за рахунок Постачальника. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.

Якість Товару, який планується до постачання, повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення **не раніше 2024 року.**

Гарантійний строк на Товар **повинен становити не менше 12 місяців** з дати прийняття товару Замовником.

Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

**Головний спеціаліст відділу планування,**

**економічного розвитку та інвестицій** **Мар’яна ЖІНЧИН**