ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі товару: Паливні брикети з лушпиння соняшнику за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Паливні брикети з лушпиння соняшнику за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо.
Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09110000-3 – Тверде паливо.
[bookmark: _GoBack]Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-30-002506-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
1 015 000,00 грн. (один мільйон п’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі сформована на підставі самостійного аналізу цін на аналогічні за технічними характеристиками товари через мережу Інтернет та відповідає розміру бюджетного призначення.
Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у товарі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2023 рік.
Нормативно-правове регулювання. Паливні брикети з лушпиння соняшнику за органолептичними, фізико-хімічними показниками, повинні відповідати всім вимогам, зазначеним у ДСТУ 7124:2009 "Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови".

Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі: 
1. Обсяг закупівлі: 145 тонн.
2. Фізико-хімічні показники товару:
	Параметри
	Вимоги

	Довжина
	не менше 15-20 см

	Діаметр
	не менше 50 мм

	Зольність, %
	≤ 4,0

	Вміст вологи та летких речовин, %
	≤ 12,0

	Теплота згорання, МДж/кг 
	≥ 15,0 

	Вміст сірки, %
	≤ 0,23

	Фасування
	Мішки до 40 кг. 
(мішки повинні бути цілими та неушкодженими)

	Сировина
	Лушпиння соняшнику без домішок

	Зовнішній вигляд
	Брикети циліндричної форми

	Агрегатний стан
	Тверда органічна речовина

	Мета використання
	Для котелень

	Примітка
	У складі брикетів з лушпиння соняшнику не допускаються сторонні матеріали (такі як клей, пластмаси, мінеральні домішки, металеві включення та інші).


3. Поставку товару Постачальник повинен забезпечити власним транспортом. Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок Постачальника. Поставка товару відбувається невеликими партіями по мірі необхідності згідно відповідних заявок Замовника. 
4. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.
5. Адреса поставки та кількість товару: 
- 53253, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чистопіль, вул. Соборна, 8 (Чистопільська гімназія Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради) – 35 тонн;
- 53260, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка, вул. Шкільна, 3 (Новоіванівська гімназія Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради) – 70 тонн;
- 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Дідика, 13 (Першотравневський  сільський будинок культури) – 40 тонн.
6. Строк (термін) поставки товару: з моменту укладення договору та до 31.12.2023 року.
7. Якість товару за органолептичними, фізико-хімічними показниками повинна відповідати всім вимогам, зазначеним у ДСТУ 7124:2009 "Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови".
8. При постачанні паливних брикетів  з лушпиння соняшнику їх якість повинна підтверджуватись копією протоколу випробувань або копією сертифікату якості або копією посвідчення якості тощо відповідно до діючих державних стандартів.
9. Для підтвердження відповідності товару технічним та якісним  характеристикам Постачальник повинен надати наступні документи:
9.1. Сертифікат якості, посвідчення якості на паливні брикети з лушпиння соняшнику, видані на ім'я Постачальника або виробника товару не раніше 2022 року, із зазначенням всіх якісних показників згідно Розділу 3 ДСТУ 7124:2009, видані лабораторією/заводською лабораторією підприємства-виробника, яка має право проводити відповідні аналізи, щодо якісних показників товару.  Зазначені у сертифікаті якості, посвідченні якості показники повинні відповідати вимогам Розділу 3 ДСТУ 7124:2009.
9.2. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар, що закуповується замовником у відповідності до вимог документації, виданий на ім'я Постачальника або виробника товару Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про те, що товар, що складає предмет закупівлі (об'єкт експертизи), виготовлений у відповідності із ДСТУ 7124:2009 "Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови" та відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам.
10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 
11. Строк придатності брикетів 24 міс. з дня виготовлення.




Уповноважена особа 	         			Мар’яна ЖІНЧИН
