



ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).
Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-20-010945-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
11 521 210,20 грн. (Одинадцять мільйонів п’ятсот двадцять одна тисяча двісті десять гривень 20 коп.), з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). Експертиза щодо розгляду проектної документації на будівництво проведена ТОВ «ДН-Консалтинг». Експертний звіт № 05-97-24 від 24 червня 2024 року.

Розмір бюджетного призначення: 11 521 210,20 грн. (Одинадцять мільйонів п’ятсот двадцять одна тисяча двісті десять гривень 20 коп.), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Кількість робіт: 1 робота.
Місце, де повинні бути виконані роботи: 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8.
Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 31 грудня 2024 року.
Виконавець повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї); локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплекс. Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів. Також Виконавець повинен надати Ліцензію на використання ПК АВК у власному виробництві, без права передачі третім особам. 
Технічні характеристики предмету закупівлі «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область». (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зазначені нижче:

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Підготовка території будівництва

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	    Підготовка території будівництва
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------
	 
	 
	 

	1
	Розбирання цементнобетонних покриттів
	м3
	1,5
	 

	2
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом
	м3
	2,04
	 

	3
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	м3
	9,8
	 

	4
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.
	 т
	23,264
	 

	5
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	23,264
	 

	 
	    Земляні роботи
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------
	 
	 
	 

	6
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	 м3
	26,6
	 

	7
	Перевезення ґрунту до 30 км
	т
	46,55
	 

	8
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 30 см
	м3
	27,6
	 

	9
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 30 см /до 6
проходів/
	м3
	27,6
	 

	 

	 
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Архітектурні рішення

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж металевих дверних коробок і дверних полотен
	м2
	2,6
	 

	2
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	8
	 

	3
	Знімання дверних полотен
	 м2
	14,2
	 

	4
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,4
	 

	5
	Розбирання цегляних перегородок
	 м3
	2,88
	 

	6
	Розбирання монолітних бетонного порогу
	 м3
	0,2
	 

	7
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	388,1
	 

	8
	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з
розробленням та навантаженням
	 м3
	29,1
	 

	9
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1
	 м3
	29,1
	 

	10
	Перевезення ґрунту до 30 км
	т
	50,925
	 

	11
	Робота на відвалі, група ґрунту 1
	 м3
	29,1
	 

	12
	Демонтаж бетонних сходів в підвал
	 м3
	4,5
	 

	13
	Розбирання цегляних фундаментів без очищення
	 м3
	1,525
	 

	 
	Демонтаж навісу над cходами в підвал:
	 
	 
	 

	14
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	8
	 

	15
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т
	т
	0,035
	 

	16
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	0,035
	 

	17
	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами
	м2
	8
	 

	18
	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
 огороджень
	т
	0,06
	 

	19
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	0,06
	 

	20
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	5,51
	 

	21
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (від
розбирання)
	 м3
	3,625
	 

	22
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М100
	м3
	0,8555
	 

	23
	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	1,9071
	 

	24
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	1,4
	 

	25
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (від
розбирання)
	 м3
	1
	 

	26
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М100
	м3
	0,236
	 

	27
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 т
	45,735
	 

	28
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	45,735
	 

	 
	Розділ №2.  Ремонтні роботи
	 
	 
	 

	 
	Д1, Д3
____________________________________
	 
	 
	 

	29
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	78
	 

	30
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді
до 10 мм
	м2
	78
	 

	31
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	39
	 

	32
	Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30
	кг
	1326
	 

	33
	Протравлення нейтралізуючим розчином
	м2
	78
	 

	34
	Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110
Profi
	л
	15,6
	 

	 
	Д2
____________________________________
	 
	 
	 

	35
	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	10
	 

	36
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	1
	 

	37
	Ремонтна дрібнозерниста суміш Siltek R-5
	кг
	16
	 

	38
	Протравлення нейтралізуючим розчином
	м2
	10
	 

	39
	Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110
Profi
	л
	2
	 

	 
	Д4, Д5, Д6
____________________________________
	 
	 
	 

	40
	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями
	 м3
	1,1
	 

	 
	Д7
____________________________________
	 
	 
	 

	41
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці до 5 м2
	м2
	1
	 

	42
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді
до 10 мм
	м2
	1
	 

	43
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	1
	 

	44
	Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30
	кг
	34
	 

	45
	Протравлення нейтралізуючим розчином
	м2
	1
	 

	46
	Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110
Profi
	л
	0,2
	 

	 
	Д8
____________________________________
	 
	 
	 

	47
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці до 5 м2
	м2
	3
	 

	48
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді
до 10 мм
	м2
	3
	 

	49
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	1,5
	 

	50
	Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30
	кг
	102
	 

	51
	Протравлення нейтралізуючим розчином
	м2
	3
	 

	52
	Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110
Profi
	л
	0,6
	 

	 
	Д9, Д10
____________________________________
	 
	 
	 

	53
	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	15
	 

	54
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	1,5
	 

	55
	Ремонтна дрібнозерниста суміш Siltek R-5
	кг
	24
	 

	56
	Протравлення нейтралізуючим розчином
	м2
	15
	 

	57
	Ґрунтівка глибокопроникаюча зміцнююча Siltek E-110
Profi
	л
	3
	 

	 
	Д15
____________________________________
	 
	 
	 

	58
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці до 5 м2
	м2
	0,04
	 

	59
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді
до 10 мм
	м2
	0,04
	 

	60
	Контактна суміш Siltek R-1
	кг
	0,02
	 

	61
	Ремонтна середньозерниста суміш Siltek R-30
	кг
	1,36
	 

	 
	Розділ №3.  Підіймальна платформа
	 
	 
	 

	62
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №4.  Навіс Н1
	 
	 
	 

	63
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	23,6
	 

	64
	Профільований лист Н-35-1000-0,6
	м2
	24,78
	 

	65
	Фасонні елементи з полімерним покриттям 0,5 мм
	м2
	2,25
	 

	66
	Поліуретановий герметик Teknopoliderz 1K 600 мл
	шт
	4
	 

	67
	Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу
	шт
	200
	 

	68
	Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу
	шт
	150
	 

	 
	Розділ №5.  Огородження
	 
	 
	 

	 
	Огородження з нержавіючої сталі
____________________________________
	 
	 
	 

	69
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	5
	 

	70
	Огорожа з подвійним поручнем та 1ригелем висотою
900мм.Поручень діаметром 50 мм на висоті 700,
900мм;ригель діаметром 16 мм на висоті 400 мм.
Кріпленняверхнє бічне. Стійка діаметром 38 мм.
	м
	5
	 

	 
	Поручень П1
____________________________________
	 
	 
	 

	71
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	22
	 

	72
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0795
	 

	73
	Анкер HSA M12x100 20/5/- Hilti 2004155
	шт
	94
	 

	74
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	3,6
	 

	75
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000234
	 

	76
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000988
	 

	77
	Світлонакопичувальна фарба Noxton For Metal Light для
металевих поверхонь
	л
	0,2
	 

	 
	Розділ №6.  Перегородки
	 
	 
	 

	78
	Улаштування армованих цегляних перегородок  з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2
	 м2
	14,76
	 

	79
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М100
	м3
	0,335506
	 

	80
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри
250х120х65 мм, марка М150
	шт
	738
	 

	81
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6
мм
	т
	0,0044
	 

	82
	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків
	т
	0,10274
	 

	83
	Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349
	шт
	44
	 

	84
	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
	балон
	8
	 

	85
	Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50
	м2
	24,9
	 

	86
	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1
	шт
	5
	 

	87
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1
	шт
	4
	 

	88
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	4,6
	 

	89
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000414
	 

	90
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001748
	 

	 
	Розділ №7.  Стiни
	 
	 
	 

	91
	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли
	 м3
	7,425
	 

	92
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М100
	м3
	1,7523
	 

	93
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри
250х120х65 мм, марка М150
	шт
	2970
	 

	94
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	 т
	0,04959
	 

	95
	Сітка зварна армуюча 4ВрІ 50х50
	м2
	10,2
	 

	96
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6
мм
	т
	0,00165
	 

	97
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,02075
	 

	98
	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків
	т
	0,02075
	 

	99
	Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349
	шт
	5
	 

	100
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	0,9
	 

	101
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000081
	 

	102
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000342
	 

	 
	Розділ №8.  Підлоги
	 
	 
	 

	 
	Тип 1
____________________________________
	 
	 
	 

	103
	Ущільнення ґрунту щебенем
	м2
	31,7
	 

	104
	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової
	 м2
	31,7
	 

	105
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	31,7
	 

	106
	Сітка зварна армуюча 4ВрІ 100х100
	м2
	34,87
	 

	107
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2
	м2
	31,7
	 

	108
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 77,5 мм
	м2
	31,7
	 

	109
	Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції
	м2
	31,7
	 

	110
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	3,17
	 

	111
	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30
	кг
	142,65
	 

	112
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	31,7
	 

	113
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	6,34
	 

	114
	Клей для плитки Грес Siltek T-803
	кг
	206,05
	 

	115
	Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно-
сірий, 6060 18 072
	м2
	32,334
	 

	116
	Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga
	кг
	12,8702
	 

	117
	Хрестики для керамічної плитки
	шт
	134,408
	 

	118
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші
	 м2
	4
	 

	119
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	0,8
	 

	120
	Клей для плитки Грес Siltek T-803
	кг
	20,8
	 

	121
	Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно-
сірий, 6060 18 072
	м2
	4,16
	 

	122
	Полімерцементна шпаклівка Ceresit  СD 24
	кг
	0,328
	 

	123
	Еластична суміш для заповнення швів Siltek Fuga
	кг
	1,824
	 

	 
	Тип 2
____________________________________
	 
	 
	 

	124
	Ущільнення ґрунту щебенем
	м2
	351
	 

	125
	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової
	 м2
	351
	 

	126
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	351
	 

	127
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500С, діаметр 10 мм
	т
	2,389959
	 

	128
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею
понад 20 м2
	м2
	351
	 

	129
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого
бетону додавати до 95 мм
	м2
	351
	 

	130
	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів
	м2
	351
	 

	131
	Грунтування бетонних поверхонь
	м2
	351
	 

	132
	Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь
декоративно-захисною акриловою фарбою за три рази
	м2
	351
	 

	133
	Фарба для бетонних поверхонь Siltek Beton Pro
	л
	147,42
	 

	134
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	35,1
	 

	 
	Тип 3
____________________________________
	 
	 
	 

	135
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	21
	 

	136
	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного
каменю  Ceresit  СМ 117
	кг
	109,2
	 

	137
	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
	л
	4,2
	 

	138
	Плитка для підлоги InterCerama Грес HARDEN темно-
сірий, 6060 18 072
	м2
	21,42
	 

	139
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм 
Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	кг
	9,576
	 

	 
	Додаткова гідроізоляція
____________________________________
	 
	 
	 

	140
	Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції
	м2
	6,2
	 

	141
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	0,62
	 

	142
	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30
	кг
	27,9
	 

	143
	Улаштування вертикальної гідроізоляції
	 м2
	12
	 

	144
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	1,2
	 

	145
	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30
	кг
	54
	 

	 
	Розділ №9.  Дверi
	 
	 
	 

	 
	Дверні блоки зовнішні металеві
____________________________________
	 
	 
	 

	146
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	2,288
	 

	147
	Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим
фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з
ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки
нажимні
	м2
	2,288
	 

	148
	Установлення замків дверних накладних
	 шт
	1
	 

	149
	Доводчик дверний Geze TS 1500
	шт
	1
	 

	 
	Дверні блоки захисні, герметичні, металеві
____________________________________
	 
	 
	 

	150
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	2,31
	 

	151
	Дверні блоки захисні, герметичні, металеві
	м2
	2,31
	 

	 
	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні
____________________________________
	 
	 
	 

	152
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	7,024
	 

	153
	Дверні блоки внутрішні протипожежні (ЕІ 60), глухі, з
ущільненням в притулах, з замком
	м2
	7,024
	 

	154
	Установлення замків дверних накладних
	 шт
	3
	 

	155
	Доводчик дверний Geze TS 1500
	шт
	3
	 

	 
	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі
____________________________________
	 
	 
	 

	156
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	м2
	10,655
	 

	157
	Анкер рамний віконний 10х152 мм
	шт
	38,6
	 

	158
	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
	балон
	2,2
	 

	159
	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без
порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек,
ручки нажимні
	м2
	10,655
	 

	 
	Дверні блоки внутрішні металеві
____________________________________
	 
	 
	 

	160
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	6,93
	 

	161
	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим
фабруванням,глухі, з ущільненням в притулах, з замком
	м2
	6,93
	 

	162
	Установлення замків дверних накладних
	 шт
	3
	 

	163
	Доводчик дверний Geze TS 1500
	шт
	3
	 

	 
	Дверний блок герметичний утеплений (для форкамери)
____________________________________
	 
	 
	 

	164
	Установлення дверей герметичних утеплених розміром
1250х500 мм
	шт
	2
	 

	165
	Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір
1250х500 мм
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №10.  Вiкна
	 
	 
	 

	166
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	2,8
	 

	167
	Віконні блоки металопластикові з ПВХ профілю, із
заповненням 3-х камерним склопакетом (4 скла)
енергозберігаюч.склом.
	м2
	2,8
	 

	168
	Анкер рамний віконний 10х92 мм
	шт
	11
	 

	169
	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
	балон
	1,1
	 

	170
	Герметик Ceresit акриловий 280 мл бiлий
	шт
	1,2
	 

	171
	Монтажна стрічка ізоляційна внутрішня (пароізоляція)
	м
	6,64
	 

	172
	Монтажна стрічка ізоляційна зовнішня (гідроізоляція)
	м
	6,64
	 

	173
	Москітна сітка
	м2
	1,0595
	 

	174
	Установлення віконних зливів
	м
	1,69
	 

	175
	Саморіз по металу з прес-шайбою 4,2 х 13 мм
	шт
	6
	 

	176
	Вилив з оцинк. сталі з полімірним покриттям 230 мм
	м
	1,8
	 

	177
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	1,89
	 

	178
	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
	балон
	0,3
	 

	179
	Дошки пiдвiконнi пластикові 500мм
	м
	1,9278
	 

	 
	Розділ №11.  Сантехнічні перегородки
	 
	 
	 

	180
	Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих
сплавів
	м2
	5,8
	 

	181
	Перегородка для санвузла h=1,6 м, з алюмінієвого
профілю з заповнення пластиком HPL 10 мм з
регульованими опорами із нержавіючої сталі
	м2
	5,8
	 

	 
	Розділ №12.  Опорядження внутрiшнє
	 
	 
	 

	 
	Стеля
____________________________________
	 
	 
	 

	182
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	382,5
	 

	183
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	38,25
	 

	184
	Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior
Prestige 7
	л
	4,41
	 

	185
	Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior
Prestige 5
	л
	64,44
	 

	 
	Стіни
____________________________________
	 
	 
	 

	186
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	635,5
	 

	187
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	63,55
	 

	188
	Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова
	кг
	11915,625
	 

	189
	Улаштування вертикальної гідроізоляції
	 м2
	194
	 

	190
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	19,4
	 

	191
	Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35
	кг
	776
	 

	192
	Безпіщане накриття стін
	м2
	713,5
	 

	193
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	107,025
	 

	194
	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11
	кг
	1997,8
	 

	195
	Безпіщане накриття стін (2 слой)
	м2
	713,5
	 

	196
	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12
	кг
	784,85
	 

	197
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	713,5
	 

	198
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	71,35
	 

	199
	Оксамитовоматова латексна фарба Siltek Interior
Prestige 5
	л
	128,43
	 

	200
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
	м2
	98
	 

	201
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	9,8
	 

	202
	Siltek PМ-11 Штукатурка цементна стартова
	кг
	1470
	 

	203
	Улаштування вертикальної гідроізоляції
	 м2
	98
	 

	204
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	9,8
	 

	205
	Проникаюча гідроізоляція Siltek VP-35
	кг
	392
	 

	206
	Безпіщане накриття стін
	м2
	98
	 

	207
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	14,7
	 

	208
	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11
	кг
	274,4
	 

	209
	Безпіщане накриття стін (2 слой)
	м2
	98
	 

	210
	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12
	кг
	107,8
	 

	211
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	98
	 

	212
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	9,8
	 

	213
	Шовковиста латексна фарба преміум класу Siltek Interior
Prestige 7
	л
	21,56
	 

	 
	Оздоблення укосів вікна
____________________________________
	 
	 
	 

	214
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	2,7
	 

	215
	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix
	кг
	13,5
	 

	216
	Будівельні плити ГКП 12,5 мм 1250x2500 ПЛУК KNAUF
00002885 

	м2

	2,835
	 

	217
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	м
	5,1975
	 

	218
	Безпіщане накриття стін
	м2
	2,7
	 

	219
	Ґрунтовка Siltek Universal E-100
	л
	0,405
	 

	220
	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11
	кг
	7,56
	 

	221
	Безпіщане накриття стін (2 слой)
	м2
	2,7
	 

	222
	Шпаклівка цементна фінішна Siltek S-12
	кг
	2,97
	 

	223
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	2,7
	 

	224
	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
	л
	0,27
	 

	225
	Інтер'єрна акрилова фарба  (ПРЕМІУМ) Ceresit  CT 52
	л
	0,81
	 

	
0. Виконання робіт з капітального ремонту: Заходи забеспечення доступності осіб з інвалідністю

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Елементи для МГН
__________________________________________
	 
	 
	 

	1
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	19
	 

	2
	Таблички для кабінетів зі шрифтом Брайля №1193
	шт
	15
	 

	3
	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля №1184
	шт
	1
	 

	4
	Табличка Місце для укриття №1695
	шт
	4
	 

	5
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	5,5
	 

	6
	Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими
світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65
profiles SCHWARZ
	м
	5,555
	 

	7
	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних
площею покриття до 10 м2
	м2
	0,48
	 

	8
	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", плитка
поліуретонова самоклейна жовта 40х400х3 мм
	шт
	3
	 

	9
	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням
швів піском
	м2
	1,25
	 

	10
	Плита з конусоподібними рифами, 500х500 мм (бетонна)
	шт
	5
	 

	11
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	18
	 

	12
	Інформаційний стікер на поручні
	шт
	2
	 

	13
	Інформаційний стікер для дверних ручок
	шт
	16
	 

	 
	Елементи санвузла для МГН
__________________________________________
	 
	 
	 

	14
	Установлення поличок
	шт
	1
	 

	15
	Дзеркало поворотне 500х700мм, VIDA MED, з
комплектом тримачей код: ZK-01
	шт
	1
	 

	16
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для
ванн тощо
	шт
	10
	 

	17
	Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну для МГН
УП2-700/32 InoxMetal
	шт
	1
	 

	18
	Поручень відкидний для для МГН ОП1-700/32 InoxMetal
	шт
	2
	 

	19
	Поручень для раковини настінний посилений для МГН
ПР1-550/32 InoxMetal
	шт
	1
	 

	20
	Вішак на 2 гачки
	шт
	2
	 

	21
	Поручень з поличкою і утримувачем для душу,
білий/хром Comfort Hansgrohe 26328400
	шт
	1
	 

	22
	Сидіння для душа відкидне, пластикове 43х40х39,5 ТМ
"Sanpreis" (Туреччина) код: 100005926
	шт
	1
	 

	23
	Вішалка для душової штори "LEHNEN EVOLUTION"
KOLO код L33101001
	шт
	1
	 

	24
	Штора "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L33313000
	шт
	1
	 

	25
	Диспенсер туалетного паперу MJ.1
	шт
	1
	 

	26
	Установлення поличок
	шт
	1
	 

	27
	Поличка для банного приладдя
	шт
	1
	 

	28
	Установлення дзвоників електричних з кнопкою
	к-т
	2
	 

	29
	Тактильно-сенсорна кнопка виклику допомоги персоналу
з табличкою
	шт
	1
	 

	30
	Антивандальна кнопка виклику персоналу з вібрацією і
шнурком
	шт
	1
	 

	31
	Приймач сигналів системи виклику допомоги
	шт
	1
	 

	32
	Установлення сушарок для рук
	шт
	1
	 

	33
	Електросушарка для рук, 071-100
	шт
	1
	 

	34
	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
	шт
	1
	 

	35
	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5л)
	шт
	1
	 

	36
	Установлення змішувачів
	шт
	1
	 

	37
	Гігієнічний душ Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30
	шт
	1
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Конструкції бетонні

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Отвір Пр-1
__________________________________________
	 
	 
	 

	1
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,09
	 

	2
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000369
	 

	3
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001558
	 

	4
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0801
	 

	5
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	6,4
	 

	6
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	30
	 

	7
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	 т
	0,1033
	 

	8
	Прокат сталевий кутовий 75х6 мм
	т
	0,0617
	 

	9
	Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм
	т
	0,0259
	 

	10
	Сталь листова, товщина 6 мм
	т
	0,0072
	 

	11
	Сталь листова, товщина 8 мм
	т
	0,0227
	 

	12
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	4,7
	 

	13
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000423
	 

	14
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001786
	 

	15
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	1,550248
	 

	 
	Отвір Пр-2
__________________________________________
	 
	 
	 

	16
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,0887
	 

	17
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000342
	 

	18
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001444
	 

	19
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0811
	 

	20
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	6,4
	 

	21
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	30
	 

	22
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	 т
	0,1153
	 

	23
	Прокат сталевий кутовий 75х6 мм
	т
	0,0632
	 

	24
	Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм
	т
	0,0272
	 

	25
	Сталь листова, товщина 6 мм
	т
	0,0076
	 

	26
	Сталь листова, товщина 8 мм
	т
	0,0241
	 

	27
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	5,2
	 

	28
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000468
	 

	29
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001976
	 

	30
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,931798
	 

	 
	Отвір Пр-3
 __________________________________________
	 
	 
	 

	31
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,0934
	 

	32
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000378
	 

	33
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001596
	 

	34
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0801
	 

	35
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	8,6
	 

	36
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	30
	 

	37
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	 т
	0,1257
	 

	38
	Прокат сталевий кутовий 75х6 мм
	т
	0,0626
	 

	39
	Прокат сталевий кутовий, 125х8 мм
	т
	0,0351
	 

	40
	Сталь листова, товщина 6 мм
	т
	0,01
	 

	41
	Сталь листова, товщина 8 мм
	т
	0,032
	 

	42
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	5,7
	 

	43
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000513
	 

	44
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,002166
	 

	45
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	1,34992
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-1
__________________________________________
	 
	 
	 

	46
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,1132
	 

	47
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000468
	 

	48
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001976
	 

	49
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,1068
	 

	50
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	5,2
	 

	51
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	24
	 

	52
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,1368
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-2
__________________________________________
	 
	 
	 

	53
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,0667
	 

	54
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00027
	 

	55
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00114
	 

	56
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0637
	 

	57
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	1,9
	 

	58
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	10
	 

	59
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,1045
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-3
__________________________________________
	 
	 
	 

	60
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,0452
	 

	61
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00018
	 

	62
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00076
	 

	63
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0424
	 

	64
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	1,8
	 

	65
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	8
	 

	66
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,0456
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-4
__________________________________________
	 
	 
	 

	67
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,053
	 

	68
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000216
	 

	69
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000912
	 

	70
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0488
	 

	71
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	2,6
	 

	72
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	12
	 

	73
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,0532
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-5
__________________________________________
	 
	 
	 

	74
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	 т
	0,03432
	 

	75
	Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм
	т
	0,03432
	 

	76
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	1,2
	 

	77
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000108
	 

	78
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000456
	 

	79
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,0285
	 

	 
	Отвір Пр.ОВ-6
 __________________________________________
	 
	 
	 

	80
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	0,0614
	 

	81
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000252
	 

	82
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,001064
	 

	83
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0581
	 

	84
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	2,1
	 

	85
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	8
	 

	 
	Отвір Пр.ВК-1
 __________________________________________
	 
	 
	 

	86
	Посилення цегляних стін металевим каркасом
	 т
	0,01967
	 

	87
	Прокат сталевий кутовий, 50х50х6 мм
	т
	0,01967
	 

	88
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	0,9
	 

	89
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000081
	 

	90
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,000342
	 

	91
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	 м3
	0,0208
	 

	 
	Приямок П-1
__________________________________________
	 
	 
	 

	92
	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях
	 м3
	2,7
	 

	93
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм
	м3
	0,11
	 

	94
	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд
при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 5-10мм
	 м3
	0,245
	 

	95
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500С, діаметр 8 мм
	т
	0,03512
	 

	96
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6
мм
	т
	0,00053
	 

	97
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,01092
	 

	98
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою
	 м2
	3,9
	 

	 
	Кришка на приямок К1
 __________________________________________
	 
	 
	 

	99
	Монтаж металевих щитів перекриття каналів
	т
	0,0156
	 

	100
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0156
	 

	101
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	3
	 

	102
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00027
	 

	103
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00114
	 

	 
	Сходи Сх-1
__________________________________________
	 
	 
	 

	104
	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2
	 м3
	78,67
	 

	105
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	 м3
	31,38
	 

	106
	Перевезення ґрунту до 30 км
	т
	54,915
	 

	107
	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3
	 м3
	31,38
	 

	108
	Засипання траншей та котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група
ґрунту 1
	 м3
	78,67
	 

	109
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2
	 м3
	78,67
	 

	110
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм
	м3
	2
	 

	111
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi
бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм]
	 м3
	8,9
	 

	112
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500С, діаметр 10 мм
	т
	0,89026
	 

	113
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6
мм
	т
	0,03813
	 

	114
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,0276
	 

	115
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою
	 м2
	20
	 

	 
	Навіс Нв-1
__________________________________________
	 
	 
	 

	116
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,42
	 

	117
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,42
	 

	118
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	18,9
	 

	119
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,001701
	 

	120
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,007182
	 

	 
	Посилення плит перекриття 
 __________________________________________
	 
	 
	 

	121
	Підсилення перекриття зверху залізобетоном
	м3
	10,49
	 

	122
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	10,6998
	 

	123
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500С, діаметр 8 мм
	т
	0,7776
	 

	124
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500С, діаметр 25 мм
	т
	1,57927
	 

	 
	Посилення опорних зон плит перекриття 
  __________________________________________
	 
	 
	 

	125
	Посилення цегляних стін металевими тяжами
	 т
	1,9204
	 

	126
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,007776
	 

	127
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,032832
	 

	128
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	1,8741
	 

	129
	DIN975 Стрижень М16 10.9 1м БП METALVIS
5Z0005Z1610916G000
	шт
	86,2
	 

	130
	DIN934 Гайка М16 6 БП METALVIS 600000000601600000
	шт
	398
	 

	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Водопровід та каналізація

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Водопровод госп-питний В1, В1.1
	 
	 
	 

	1
	Установлення баків розширювальних місткістю від 1 м3
до 1,5 м3
	бак
	2
	 

	2
	Поліетиленовий бак ємністю 1000л., BK-1000
	шт
	2
	 

	3
	Установлення насосів (насосних станцій)
	насос
	1
	 

	4
	Установка підвищення тиску для побутового
призначення G=6,5 м3/год, тиск 20 м.в.ст., Wilo-Isar
BOOST5-E-5
	компл.
	1
	 

	5
	Кран кульовий муфтовий Ду 32, PN 16
	шт
	3
	 

	6
	Кран кульовий муфтовий Ду 25, PN 16
	шт
	6
	 

	7
	Кран кульовий муфтовий Ду 20, PN 16
	шт
	3
	 

	8
	Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16
	шт
	20
	 

	9
	Зворотний клапан муфтовий, 11/4"
	шт
	2
	 

	10
	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1 "
	шт
	2
	 

	11
	Кран кутовий Ру-1,6МПа 1/2" - 3/4" для унітазу
	шт
	4
	 

	12
	Гнучке підведення до унітазу
	шт
	4
	 

	13
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40
мм
	м
	30
	 

	14
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стінки 3,5 мм
	м
	30
	 

	15
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25
мм
	м
	5
	 

	16
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стінки 3,2 мм
	м
	5
	 

	17
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20
мм
	м
	16
	 

	18
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою,
оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм
	м
	16
	 

	19
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм
	м
	51
	 

	20
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм
	м
	5
	 

	21
	Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 32х4,4 WAVIN Ekoplastik
STR032P16X

	м

	5
	 

	22
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм
	м
	10
	 

	23
	Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 25х3,5 WAVIN Ekoplastik
STR025P16X

	м

	10
	 

	24
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	м
	35
	 

	25
	Труба S3,2 / PN16 / SDR 7,4 20х2,8 WAVIN Ekoplastik
STR020P16X

	м

	35
	 

	26
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	50
	 

	27
	Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-35 товщиною 9 мм
	м
	5,1
	 

	28
	Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28 товщиною 9 мм
	м
	10,2
	 

	29
	Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22 товщиною 9 мм
	м
	35,7
	 

	30
	Клей Thermaflex 474
	л
	0,71
	 

	31
	Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex
	м
	69,07
	 

	32
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,6
	 

	33
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]
	кг
	5
	 

	34
	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм (Шафа пожежна)
	шт
	2
	 

	35
	Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм
	шт
	2
	 

	36
	Кран-комплект пожежний HW-19N-15 Ду19 у складі:
шафа навісна (b x h x t) 550x590x170 мм, котушка для
напівжорсткого рукава,         вентиль пожежний кутовий
бронзовий Ду19, головка сполучна рукавна Ду19, рукав
пожежний напівжорсткий, Ду19 довжиною 15 м,   ствол
перекривний DN-19/D7
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Гаряче водопостачання Т3
	 
	 
	 

	37
	Кран кульовий муфтовий Ду 15, PN 16
	шт
	10
	 

	38
	Монтаж водонагрівника електричного проточного
	шт
	4
	 

	39
	Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 80,0л
2,0кВт 220В Thermex Nova 80 V з запобіжним клапаном
	шт
	2
	 

	40
	Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 50,0л
2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V з запобіжним клапаном
	шт
	1
	 

	41
	Водонагрiвач (бойлер) настiнний електричний ем. 15,0л
1,5кВт 220В Thermex H 15 U (PRO) з запобіжним
клапаном
	шт
	1
	 

	42
	Змішувач одноважільний для умивальника M-Size
Eurosmart Grohe
	комплект
	6
	 

	43
	Змішувач одноважільний безпечний для умивальника
інвалідів Euroeco Special Grohe
	комплект
	1
	 

	44
	Установлення змішувачів
	шт
	2
	 

	45
	Змішувач для гігієнічного душу вбудований (з лійкою)
(LL1775). ZERIX LR5398-5
	шт
	2
	 

	46
	Душовий комплект для інвалідів - душова трубка з сіткою
на гибкому шлангі. Globus Lux ALPEN SUS-SH-05
	комплект
	1
	 

	47
	Змішувач настіний з нижним розливом для піддона.
DOMINO DWB-H361
	комплект
	1
	 

	48
	Монтаж електрорушника
	шт
	1
	 

	49
	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ
	шт
	1
	 

	50
	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм
	шт
	1
	 

	51
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм
	м
	25
	 

	52
	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8
WAVIN Ekoplastik STRS020RCT

	м

	25
	 

	53
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	25
	 

	54
	Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20
	м
	25,5
	 

	55
	Клей Thermaflex 474
	л
	0,355
	 

	56
	Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex
	м
	34,535
	 

	57
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]
	кг
	10
	 

	 
	Розділ №3.  Побутова каналізація К1, К1н
	 
	 
	 

	58
	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води
	к-т
	7
	 

	59
	Умивальник керамiчний PRESIDENT 45 Сersanit  з
бутилочним пластмасовим сифоном та з
напівп’єдесталом 
	шт
	6
	 

	60
	Умивальник керамiчний 60см Etiuda 65 Сersanit з
бутилочним пластмасовим сифоном та з
напівп’єдесталом для iнвалiдiв 
	шт
	1
	 

	61
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком
	к-т
	4
	 

	62
	Унiтаз керамiчний з косим випуском, змивним бачком 6л,
сидіння з кришкою EKO 23 Сersanit
	шт
	3
	 

	63
	Унiтаз для iнвалiдiв компакт з горизонтальним випуском
з мiсцями крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для
iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit
	шт
	1
	 

	64
	Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких
	компл.
	1
	 

	65
	Душовий пiддон стальний р.700х700х110 з сифоном для
душового пiддону
	шт
	1
	 

	66
	Установлення трапів діаметром 50 мм
	к-т
	4
	 

	67
	Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим випуском 50,
сифоном PRIMUS HL90Pr
	шт
	4
	 

	68
	Клапан впуску повiтря  Д=100 HL900N 
	шт
	1
	 

	69
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	насос
	1
	 

	70
	Насосна установка водовідведення DrainLift SANI-S.11M
1 N=1,lKBm, 230В WIL0
	комплект
	1
	 

	71
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	1
	 

	72
	Запірний клапан Wilo DN80 PN10 GG25 KPL		
	шт
	1
	 

	73
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	насос
	1
	 

	74
	Діафрагмений насос Wilo KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-
BOHRG
	шт
	1
	 

	75
	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм
	 шт
	1
	 

	76
	Триходовий кран KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG.
HANDGR. DN40
	шт
	1
	 

	77
	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"
	шт
	1
	 

	78
	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"
	шт
	1
	 

	79
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т (насосна установка)
	насос
	1
	 

	80
	Каналізаційна насосна установка Wilo HiDrainlift 3-24
N=0,37кВт, 230В, Q=3,60м3/год, H=5,00м
	компл.
	1
	 

	81
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	24
	 

	82
	Труба полiпропiленова каналiзацiйна 110 Ostendorf
	м
	24
	 

	83
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	15
	 

	84
	Труба полiпропiленова каналiзацiйна 50 Ostendorf
	м
	15
	 

	85
	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 110 мм
	м
	10
	 

	86
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм
	м
	10
	 

	87
	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм
	м
	10
	 

	88
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм
	м
	10
	 

	89
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм
	м
	20
	 

	90
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм
	м
	20
	 

	91
	Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 110 мм
	шт
	5
	 

	92
	Заглушка (прочистка) каналізаційна дiам. 50 мм
	шт
	3
	 

	93
	Установлення лючків
	грати
	1
	 

	94
	Лючки фірми "Standartpark"
	шт
	1
	 

	95
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,6
	 

	96
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	0,3
	 

	97
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]
	кг
	10
	 

	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Опалення та вентиляція

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Опалення
	 
	 
	 

	1
	Установлення електроконвекторів
	шт
	16
	 

	2
	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex
	шт
	14
	 

	3
	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Вентиляція
	 
	 
	 

	 
	ПВ1, ККБ1
	 
	 
	 

	 
	------------
	 
	 
	 

	4
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	5
	Припливно-витяжна установка Aerostar GreenSTR4 ПВ1
	шт
	1
	 

	6
	Монтаж автоматики
	шт
	1
	 

	7
	Комплект автоматики для ПВ1
	шт
	1
	 

	8
	Монтаж клавіатури (пульт керування)
	шт
	1
	 

	9
	Блок (пульт) керування AHU kit Aerostar ПВ1
	шт
	1
	 

	10
	Установлення блоків компресорно-конденсаторних
	блок
	1
	 

	11
	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU
	шт
	1
	 

	12
	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
600х300 мм
	шт
	1
	 

	13
	Шумоглушник SMN 60-30
	шт
	1
	 

	14
	Установлення противибухового пристрою K-UZS-1
	клапан
	2
	 

	15
	Противибуховий пристрій K-UZS-1 "ССК Україна"
	шт
	2
	 

	16
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	57
	 

	17
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП
Григоренко
	шт
	2
	 

	18
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 200x100 ПП
Григоренко
	шт
	4
	 

	19
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 250x100 ПП
Григоренко
	шт
	51
	 

	20
	Дросель-клапан з металевою ручкою 200х100мм ДК ПП
Григоренко
	шт
	3
	 

	21
	Дросель-клапан з металевою ручкою 250х100мм ДК ПП
Григоренко
	шт
	2
	 

	22
	Дросель-клапан з металевою ручкою 250х150мм ДК ПП
Григоренко
	шт
	2
	 

	23
	Дросель-клапан з металевою ручкою 300х150мм ДК ПП
Григоренко
	шт
	1
	 

	24
	Дросель-клапан з металевою ручкою 400х150мм ДК ПП
Григоренко
	шт
	2
	 

	25
	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	22,4
	 

	26
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	44
	 

	27
	Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	75
	 

	28
	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	24,72
	 

	29
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 315 мм
	зонт
	1
	 

	30
	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 500 мм
	зонт
	1
	 

	31
	Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних
труб діаметром 350 мм
	м
	7
	 

	32
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки
20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 7 мм
	м
	6,58
	 

	33
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 350 мм, зовнішній діаметр 377 мм,
товщина стінки 9 мм
	шт
	1
	 

	34
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 500 мм
	м
	12
	 

	35
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та
спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2,
зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 9 мм
	м
	11,4
	 

	36
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2],
діаметр 530 мм, товщина стінки 9 мм
	шт
	3
	 

	37
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	32,5
	 

	38
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази )
	м2
	32,5
	 

	39
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	160
	 

	40
	Теплоiзоляцiя повiтроводiв б=10 мм фольгований
cамоклеючий Аерфом
	м2
	161,6
	 

	41
	Ізоляція поверхонь матами мінераловатними
	м2
	10
	 

	42
	Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ.
50 мм
	м2
	10,22
	 

	43
	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової
сталі
	кг
	50
	 

	44
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	 м
	40
	 

	45
	Трубка мiдна 9,52
	м
	20
	 

	46
	Трубка мiдна 15,88 мм
	м
	20
	 

	47
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	40
	 

	48
	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13х 10 мм K-FLEX
13010005508 

	м

	20,44
	 

	49
	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13х 16 мм K-FLEX
13015005508 

	м

	20,44
	 

	50
	Стрічка ПВХ К-FLEX (50мм*25м)
	шт
	3
	 

	51
	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і
панелях, переріз до 16 мм2
	 м
	20
	 

	52
	Кабель міжблочний ПВС 5х1,5мм
	м
	20
	 

	53
	Кронштейн для зовнішніх блоків
	шт
	1
	 

	 
	П1
	 
	 
	 

	 
	------------
	 
	 
	 

	54
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	55
	Монтаж автоматики
	шт
	1
	 

	56
	Припливна установка HSAHU-3 для укриття у складі:
ручний вентилятор з редуктором; фільтри G4,F9; вхідна
секція з пеерднім клапаном  ручного регулювання; рама
монтажна; комплект автоматики П1
	шт
	1
	 

	57
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	11
	 

	58
	Грати вентиляційні, однорядні, 100х100мм 3040-1 ПП
Григоренко
	шт
	1
	 

	59
	Грати вентиляційні, однорядні, 200х100мм 3040-1 ПП
Григоренко
	шт
	10
	 

	60
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	31,2
	 

	61
	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової
сталі
	кг
	8
	 

	 
	В1
	 
	 
	 

	 
	---------
	 
	 
	 

	62
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	 

	63
	Вентилятор канальний Вентс ТТ ПРО 200
	шт
	1
	 

	64
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2
	 

	65
	Гнучка вставка ВВГ 200
	шт
	2
	 

	66
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	1
	 

	67
	Зворотній клапан КОМ 200
	шт
	1
	 

	68
	Установлення анемостатів
	грати
	5
	 

	69
	Анемостат круглий DVS-100
	шт
	1
	 

	70
	Анемостат круглий DVS-125
	шт
	4
	 

	71
	Дросель-клапан ДК100
	шт
	1
	 

	72
	Дросель-клапан ДК125
	шт
	3
	 

	73
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	5,73
	 

	74
	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	1,35
	 

	75
	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової
сталі
	кг
	5
	 

	 
	ВП1
	 
	 
	 

	 
	---------
	 
	 
	 

	76
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	1
	 

	77
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 250x150 ПП
Григоренко
	шт
	1
	 

	78
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	шт
	1
	 

	79
	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-250х150/220 Aerostar
	шт
	1
	 

	 
	ВП2
	 
	 
	 

	 
	---------
	 
	 
	 

	80
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	2
	 

	81
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП
Григоренко
	шт
	2
	 

	 
	ВП3
	 
	 
	 

	 
	---------
	 
	 
	 

	82
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	1
	 

	83
	Решітка жалюзійна з регулюванням 3040-1 150x100 ПП
Григоренко
	шт
	1
	 

	84
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1000 мм
	шт
	1
	 

	85
	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-150х100/220 Aerostar
	шт
	1
	 

	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Силове електрообладнання

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Комплексні пристрої для розподілу енергії
до 1000 В
	 
	 
	 

	 
	Вводно-розподільний пристрій ВРП
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	1
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	1
	 

	2
	Шафа ввідно-разподільчий пристрій ВРП
	шт
	1
	 

	 
	Щит силовий ЩВ1
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	3
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 

	4
	Щит металевий накладний на 24 модулі, ІР31, тип ЩРн-
24з, №Б00011296
	шт
	1
	 

	5
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкцiї (
обмежувач перенапруги )
	шт
	1
	 

	6
	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип
SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280ВАС
	шт
	1
	 

	7
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням (незалежний розчеплювач)
	шт
	1
	 

	8
	Незалежний розчеплювач Eaton ZP-ASA /230, кат.
№248439
	шт
	1
	 

	9
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	шт
	2
	 

	10
	Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=40А,
тип. PL6, кат. №286605
	шт
	1
	 

	11
	Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=32А,
тип. PL6, кат. №286604
	шт
	1
	 

	12
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	5
	 

	13
	Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=20А,
тип. PL6, кат. №286602
	шт
	1
	 

	14
	Вимикач автоматичний 3р. Uн=380В, хар. С, 6кА. Ін=10А,
тип. PL6, кат. №286599
	шт
	1
	 

	15
	Вимикач автоматичний 1р., Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А,
 тип. PL6, кат. №286531
	шт
	3
	 

	16
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3
полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060
	шт
	1
	 

	17
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069
	шт
	4
	 

	18
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних (дріт)
	 м
	1
	 

	19
	Дріт ПВ3нг 1х2,5
	м
	1
	 

	20
	Замок врізний, кат. № Б00058295 Bilmax
	шт
	1
	 

	 
	Щит силовий ЩОп1
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	21
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 

	22
	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-
36з IP31, кат. № Б00011298
	шт
	1
	 

	23
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	24
	Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A,
кат. № 248265
	шт
	1
	 

	25
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	9
	 

	26
	Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20
А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468
	шт
	9
	 

	27
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2
полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063
	шт
	1
	 

	28
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069
	шт
	6
	 

	29
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних (дріт)
	 м
	1
	 

	30
	Дріт ПВ3нг 1х2,5
	м
	1
	 

	 
	Щит силовий ЩТХ1
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	31
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 

	32
	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-
36з IP31, кат. № Б00011298
	шт
	1
	 

	33
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	34
	Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A,
кат. № 248265
	шт
	1
	 

	35
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	14
	 

	36
	Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип "АС", - Iн=20
А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468
	шт
	14
	 

	37
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2
полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063
	шт
	1
	 

	38
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070
	шт
	6
	 

	39
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних (дріт)
	 м
	1
	 

	40
	Дріт ПВ3нг 1х2,5
	м
	1
	 

	 
	Щит освітлення ЩЗ, ЩПС
	 
	 
	 

	 
	-----------------------------------
	 
	 
	 

	41
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм
	шт
	2
	 

	42
	Щит навісного виконання 12 мод., IP31, 316х200х95мм
ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс
	шт
	2
	 

	43
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	шт
	14
	 

	44
	Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=20А,
тип. PL6, кат. №286534
	шт
	2
	 

	45
	Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=16А,
тип. PL6, кат. №286533.
	шт
	12
	 

	46
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2
полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063
	шт
	2
	 

	47
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070
	шт
	12
	 

	48
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних (дріт)
	 м
	2
	 

	49
	Дріт ПВ3нг 1х2,5
	м
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Додаткове обладнання для встановлення в
ВРП в основній електрощитовій
	 
	 
	 

	50
	Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом
	шт
	2
	 

	51
	Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В, Iн=100 А, тип
BZMB1-A100, кат. № 109759
	шт
	2
	 

	52
	Контактор змінного струму, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А
	шт
	1
	 

	53
	Контактор 3-полюсний 100А, 400В с дод. контактами,
DILM100-S/22, кат. № XTCE100G00B
	шт
	1
	 

	54
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 900х600х500 мм
	шт
	1
	 

	55
	Щит з монтажною панеллю IP31 (1000х650х300),
навісний E.NEXT PRO (p0100239)
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №3.  Кабельно-провідникова продукція
	 
	 
	 

	56
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	150
	 

	57
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби
	м
	554
	 

	58
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби
	м
	10
	 

	59
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25 - 1,39кг, ВВГнгд 4х35 - 1,
57кг)
	 м
	160
	 

	60
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
лотках
	м
	10
	 

	61
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках
	м
	300
	 

	62
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2
у лотках
	м
	15
	 

	63
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях (для ВРП) з кріпленням по всій довжині,
маса 1 м до 1 кг
	 м
	5
	 

	64
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5
мм2
	м
	81,6
	 

	65
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х2,5
мм2
	м
	728,28
	 

	66
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x1,5
	м
	15,3
	 

	67
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х2,5
мм2
	м
	40,8
	 

	68
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x4
	м
	30,6
	 

	69
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x6
	м
	15,3
	 

	70
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5x10
	м
	15,3
	 

	71
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 5х25
мм2
	м
	102
	 

	72
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 4х35
мм2
	м
	61,2
	 

	73
	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює
горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,
5 мм2
	м
	30,6
	 

	74
	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює
горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,
5 мм2
	м
	20,4
	 

	75
	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює
горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,
5 мм2
	м
	15,3
	 

	76
	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює
горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 3х2,5
мм2
	м
	30,6
	 

	77
	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює
горіння Е=90хв., FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90, 1х6
мм2
	м
	5,1
	 

	 
	Розділ №4.  ЛОтки з аксесуарами
	 
	 
	 

	78
	Прокладання коробів металевих
	м
	45
	 

	79
	Лоток перфорованний 200х100 L=3,0 м тип. 3534310,
фірма "DKC"
	шт
	15
	 

	80
	Кришка лотка 200мм (L=3м), 35524. фірма "DKC"
	шт
	15
	 

	81
	Кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* 200х100, 36823.
фірма "DKC"
	шт
	2
	 

	82
	Кришка на кут СD 90 вертикальний зовнішній 90* осн.200,
 38244. фірма "DKC"
	шт
	2
	 

	83
	Кут CS вертикальний внутрішній 90° 200х100, 36664 ДКС
	шт
	2
	 

	84
	Кришка на кут CS вертикальний внутрішній 90° осн.200,
38204 ДКС
	шт
	2
	 

	85
	Відгалужувач DPT T-образний горизонтальний 200х100,
оцинкований 36163. фірма "DKC"
	шт
	3
	 

	86
	Кришка на відгалужувач DPT T-образний осн. 200 38044.
фірма "DKC"
	шт
	3
	 

	87
	Кут СРО 90 горизонтальний 90* 200х10, 36004. фірма
"DKC"
	шт
	5
	 

	88
	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90* осн.200,
38004. фірма "DKC"
	шт
	5
	 

	89
	Профіль PSL ( L=0.5 ) BPL2905. фірма "DKC"
	шт
	30
	 

	90
	Кріплення до стелі SML. BSV2901. фірма "DKC"
	шт
	20
	 

	91
	Консоль ВМ 200 мм, BBM5020 B,. фірма "DKC"
	шт
	30
	 

	92
	Пластина кріплення,GTO H 100. фірма "DKC"
	шт
	20
	 

	93
	Пластина PTCE для заземлення, 37501. фірма "DKC"
	шт
	20
	 

	94
	Метизи
	кг
	3
	 

	 
	Розділ №5.  Електромонтажні вироби
	 
	 
	 

	95
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	704
	 

	96
	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА,
світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS
	м
	645,39
	 

	97
	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS
	шт
	1300
	 

	98
	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS
	шт
	40
	 

	99
	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS
	шт
	60
	 

	100
	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА,
світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS
	м
	65,65
	 

	101
	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS
	шт
	200
	 

	102
	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB KOPOS
	шт
	5
	 

	103
	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB KOPOS
	шт
	10
	 

	104
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром понад 32 мм до 50 мм
	м
	10
	 

	105
	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА,
світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS
	м
	10,1
	 

	106
	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, KOPOS
	шт
	100
	 

	107
	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB KOPOS
	шт
	3
	 

	108
	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB KOPOS
	шт
	3
	 

	109
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром понад 50 мм до 70 мм
	м
	150
	 

	110
	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 63 мм 1563 КА,
світло-сіра 320N 1563 КА KOPOS
	м
	151,5
	 

	111
	Тримач вогнетривкий 63мм, 5263 ZNM_S, KOPOS
	шт
	300
	 

	112
	Коліно для ПВХ труби 60, світло-сірий 4163 KB KOPOS
	шт
	5
	 

	113
	Муфта для ПВХ труби 63, світло-сірий 0263 KB KOPOS
	шт
	10
	 

	114
	Дюбель вогнестійкий М6х35, KOPOS SB 6.3x35
	шт
	1000
	 

	115
	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки
100х100х50мм
	шт
	30
	 

	116
	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30, T100E 4-5,
 7205 51 0
	шт
	4
	 

	117
	Коробка клемна розгалужувальна для відкритої
проводки 300*220*120, 5 х клема 25мм2 (54300) ДКС
	шт
	6
	 

	 
	Розділ №6.  Електроустановочні вироби
	 
	 
	 

	118
	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних
	шт
	59
	 

	119
	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої
установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54,
з захисними шторками, WDE000540 Schneider Electric
	шт
	59
	 

	120
	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних
	шт
	2
	 

	121
	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В,
IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider
Electric
	шт
	1
	 

	122
	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В,
IP44, 10А, білий Schneider Electric WDE000510
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №7.  Заземлення зовнішнє
	 
	 
	 

	123
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	7,2
	 

	124
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	 м3
	7,2
	 

	125
	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм
	 шт
	12
	 

	126
	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм)
	шт
	12
	 

	127
	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм)
	шт
	4
	 

	128
	Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20
мм ST FT (40-60 мм)
	шт
	4
	 

	129
	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м
	шт
	2
	 

	130
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої,
діаметр 12 мм2
	 м
	30
	 

	131
	Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм)
	м
	30
	 

	132
	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4
тип 1808 OBO Bettermann
	шт
	5
	 

	 
	Розділ №8.  Заземлення внутрішнє
	 
	 
	 

	133
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 6 мм
	 м
	100
	 

	134
	Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 6 мм2
	м
	100
	 

	 
	Розділ №9.  Будівельні роботи та матеріали
	 
	 
	 

	135
	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних
стінах
	 отв.
	200
	 

	136
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах
	 отв.
	20
	 

	 
	гІльзи
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	137
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм
	м
	30
	 

	138
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	10
	 

	139
	Установлення щитків групових масою понад 3 кг до 6 кг у
готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	140
	Щиток (існуючий), що установлюється розпірними
дюбелями, маса щитка до 50 кг
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №10.  Демонтаж
	 
	 
	 

	141
	Демонтаж групових щитків
	шт
	5
	 

	142
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	20
	 

	143
	Демонтаж кабелю
	м
	300
	 

	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Монтаж електричного освітлення

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Комплектні пристрої для розподілу енергії
до 1000В
	 
	 
	 

	 
	Щит освітлення ЩО
	 
	 
	 

	 
	-----------------------------------
	 
	 
	 

	1
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	2
	Щит освітлення металевий, на 12 модулів, ІР54, тип ЩО-
12НГ, Б00007885, Білмакс
	шт
	1
	 

	3
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням
	шт
	10
	 

	4
	Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A,
кат. № 248265
	шт
	1
	 

	5
	Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А,
тип. PL6, кат. №286531.
	шт
	9
	 

	6
	Шина збiрна - двi смуги в фазi
	 м
	1
	 

	7
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3
полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060
	шт
	1
	 

	8
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069
	шт
	2
	 

	 
	Щит аварійного освітлення ЩАО
	 
	 
	 

	 
	-----------------------------------
	 
	 
	 

	9
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	10
	Щит освітлення металевий, на 18 модулів, ІР54, тип ЩО-
18НГ, Б00029269, Білмакс
	шт
	1
	 

	11
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням
	шт
	10
	 

	12
	Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A,
кат. № 248265
	шт
	1
	 

	13
	Вимикач автоматичний 1р. Uн=220В, хар. С, 6кА. Ін=10А,
тип. PL6, кат. №286531.
	шт
	9
	 

	14
	Шина збiрна - двi смуги в фазi
	 м
	1
	 

	15
	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3
полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060
	шт
	1
	 

	16
	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069
	шт
	2
	 

	 
	-------------------------------------------------
	 
	 
	 

	17
	Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А
	шт
	1
	 

	18
	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,
25 220/36-036 УХЛ4
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Електросвітлотехнічна продукція
	 
	 
	 

	19
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп до
2 шт
	шт
	66
	 

	20
	Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В,
50Гц, IP65, 55Вт, 3900Lm, 4000К LED СИГМА LW-
35W/840-39 ОL 1300 37 10002533 "Люмен"
	шт
	35
	 

	21
	Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В,
50Гц, IP65, 20Вт, 2200Lm, 4000К LED СИГМА LW-
20W/840-22 ОL 600 37 10004933 "Люмен"
	шт
	31
	 

	 
	Розділ №3.  Електроустановочні вироби
	 
	 
	 

	22
	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних
	шт
	40
	 

	23
	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44,
10А, сірий Praktik 2CHS530129C4517
	шт
	25
	 

	24
	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ІР44,
10А, сірий Praktik 2CHS530529C4517
	шт
	7
	 

	25
	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ІР44,
10А, сірий Praktik 2CHS530629C4517
	шт
	8
	 

	 
	Розділ №4.  Кабельно-провідникова продукція
	 
	 
	 

	26
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	797
	 

	27
	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює
горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд, 3х1,5
мм2
	м
	359,04
	 

	28
	Кабель безгалогенний вогнетривкий, FLAME-X 950
(N)HXH FE180/E30 перетином 3х1,5мм2
	м
	453,9
	 

	 
	Розділ №5.  Електромонтажні вироби
	 
	 
	 

	29
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	м
	798
	 

	30
	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА,
світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS
	м
	805,98
	 

	31
	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS
	шт
	106
	 

	32
	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS
	шт
	160
	 

	33
	Тримач вогнетривкий 19-21мм уп. 50шт. (733 21 G clip)
Bettermann
	уп.
	32
	 

	34
	Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-
Q 6x40 Bettermann
	шт
	1600
	 

	35
	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин
7205510 Bettermann
	шт.
	30
	 

	36
	Розподільна коробка з кришкою KO 97 V KOPOS
	шт
	25
	 

	37
	Монтажна коробка KP 68 KA KOPOS
	шт
	40
	 

	 
	Розділ №6.  Матеріали
	 
	 
	 

	38
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм,
товщина стінки 2,8 мм
	м
	10
	 

	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Автоматизація вентсистем

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Кабельна продукція
	 
	 
	 

	1
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	183
	 

	2
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби
	м
	36
	 

	3
	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в
гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5
мм2
	м
	13,26
	 

	4
	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в
гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 4х1,5
мм2
	м
	8,16
	 

	5
	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в
гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 4х4
мм2
	м
	16,32
	 

	6
	OLFLEX Classic 115CY 4G1.5
	м
	8,16
	 

	7
	Кабель OLFLEX SMART 108 2x0.75
	м
	106,08
	 

	8
	Кабель OLFLEX SMART 108 3x0.75
	м
	24,48
	 

	9
	Кабель OLFLEX SMART 108 7x0.75
	м
	21,42
	 

	10
	Кабель OLFLEX SMART 108 9x0.75
	м
	20,4
	 

	11
	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8
	м
	5,1
	 

	 
	Розділ №2.  Матеріали для захисту кабелів 
	 
	 
	 

	12
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	219
	 

	13
	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925
	м
	221,19
	 

	14
	Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 53344R
	шт
	500
	 

	 

	
	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Відеоспостереження

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж відеореєстратора
	шт
	1
	 

	2
	Відеореєстратор мережевий 16-канальний HunterStation-
16
	шт
	1
	 

	3
	Монітор 243V7QSB/00 PHILIPS
	шт
	1
	 

	4
	Бездротова миша M185 Swifty Gray LOGITECH
	шт
	1
	 

	5
	Кабель HDMI 10м, HDMI (M) - HDMI (M), DIGITUS
	шт
	1
	 

	6
	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із
підсилювальним пристроєм
	номер
	1
	 

	7
	Комутатор з 8 РоЕ портами, InterVision POE-8248
	шт
	1
	 

	8
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
	шт
	1
	 

	9
	Блок безперебійного живлення ББЖ 400W/220В
	шт
	1
	 

	10
	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового
телебачення
	шт
	6
	 

	11
	5Mп IP відеокамера (3,6мм) JetCam-Vectra-5M, InterVision
	шт
	6
	 

	12
	Коробка розподільча BOX 80х80х45 ABS
	шт
	6
	 

	13
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
	шт
	1
	 

	14
	Жорсткий диск 3.5" 4TB SATA/256MB ST4000VX013
Seagate
	шт
	1
	 

	15
	Патч-корд U/UTP Cat.5e, 1м PP12-1M/BK, CABLEXPERT
	шт
	1
	 

	16
	Конектор RJ-45 UTP Cat.5e, ATCOM
	шт
	12
	 

	17
	Монтажний набір ZPAS
	шт
	1
	 

	18
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	100
	 

	19
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5
мм2 до 6 мм2 в труби
	м
	40
	 

	20
	Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH),
КПВонг-HF-ВП (500)
	м
	142,8
	 

	21
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	100
	 

	22
	Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою
91920"Octopus". Серия 9
	м
	101
	 

	23
	Кабельна стяжка, 2,5х150
	шт
	300
	 

	24
	Хомут трубний 1/2" (20-25мм)
	шт
	100
	 

	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Система зв'язку

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Обладнання
	 
	 
	 

	1
	Пульт або табло, кількість сигналів до 10
	шт
	1
	 

	2
	Пульт чергового персоналу КПЛ03-10
	шт
	1
	 

	3
	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою
	 шт
	1
	 

	4
	Кнопка екстреного виклику КВ-02
	шт
	1
	 

	5
	Монтаж 1-лампового бра
	шт
	1
	 

	6
	Індикатор НТ-01
	шт
	1
	 

	7
	Пульт або табло, кількість сигналів до 5
	шт
	1
	 

	8
	Кольоровий відеодомофон ІР S562W
	шт
	1
	 

	9
	Пристрій кінцевий (панель виклику)
	шт
	2
	 

	10
	Виклична панель ІР R20A
	шт
	2
	 

	11
	Монтажна коробка для врізного монтажу R20A
	шт
	2
	 

	12
	Захисний козирок для настінного встановлення R20A
	шт
	2
	 

	13
	Комутатор службового зв'язку
	шт
	1
	 

	14
	4-портовий комутатор з 4 РоЕ портами ZK-PoE42N-55W
	шт
	1
	 

	15
	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг
	комплект
	2
	 

	16
	Замок електромагнітний YM-500М Yli Electronic
	шт
	2
	 

	17
	Куток монтажний для електромагнітного замку MBK-500L,
 Yli Electronic
	шт
	2
	 

	18
	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний
	шт
	1
	 

	19
	Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350UAB
(Panasonic)
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Кабелі
	 
	 
	 

	20
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	100
	 

	21
	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу,
екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8.
	м
	30,6
	 

	22
	Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH),
КПВонг-HF-ВП (500)
	м
	71,4
	 

	23
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	м
	20
	 

	24
	Кабель ШВВП 2х1,0
	м
	20,4
	 

	 
	Розділ №3.  Матеріали
	 
	 
	 

	25
	Саморіз-шуруп 2,5х25 мм
	шт
	10
	 

	26
	Пластиковий дюбель 6х25
	шт
	10
	 

	27
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	100
	 

	28
	Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою
91920"Octopus". Серия 9
	м
	101
	 

	29
	Хомут трубний 1/2" (20-25мм)
	шт
	100
	 

	 

	
	 

	12.Виконання робіт з капітального ремонту: Охоронна сигналізація

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	шт
	1
	 

	2
	Централь з підтримкою дротових та бездротових
пристроїв Ajax Hub Hybrid (4G) Fibra
	шт
	1
	 

	3
	Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням (бездротове обладнання)
	шт
	7
	 

	4
	Сенсорна клавіатура KeyPad Ajax Systems
	шт
	1
	 

	5
	Оповіщувач, сирена (зовнішня/внутрішня) StreetSiren
"Ajax"
	шт
	1
	 

	6
	Оповіщувач, сирена (внутрішня) HomeSiren "Ajax"
	шт
	1
	 

	7
	Оповіщувач відчинення DoorProtect "Ajax"
	шт
	2
	 

	8
	Оповіщувач руху MotionProtect "Ajax"
	шт
	2
	 

	9
	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl
Ajax Systems
	шт
	1
	 

	10
	Екстрена кнопка DoubleButton Ajax Systems
	шт
	1
	 

	11
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	шт
	1
	 

	12
	Акумулятор гелевий 12В 7 Аг для ДБЖ Full Energy FEL-
127
	шт
	1
	 

	13
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	80
	 

	14
	Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH),
КПВонг-HF-ВП (500)
	м
	81,6
	 

	15
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	70
	 

	16
	Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою
91920"Octopus". Серия 9
	м
	70,7
	 

	17
	Хомут трубний 1/2" (20-25мм)
	шт
	100
	 

	18
	Кабельна стяжка, 2,5х150
	шт
	300
	 

	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Система протипожежного захисту

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Обладнання та матеріали
	 
	 
	 

	1
	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на
стіні або в ніші, кількість пар до 20
	шт
	1
	 

	2
	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ
	шт
	1
	 

	3
	Блок лінійний приймально-контрольного пускового
концентратора ПС
	промен
	4
	 

	4
	Блок комутації адресний БКА-220
	шт
	4
	 

	5
	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 4x4мм
	шт
	4
	 

	6
	Реле, установлюване на пультах і панелях
	шт
	2
	 

	7
	Реле РЕК з колодкою
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Кабельна продукція
	 
	 
	 

	8
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	 м
	106
	 

	9
	Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30
1х2х0,8
	м
	102
	 

	10
	Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30
2х2х0,8
	м
	6,12
	 

	11
	Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6
	шт
	300
	 

	12
	Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ
	шт
	300
	 

	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Структурована кабельна мережа

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Обладнання
	 
	 
	 

	1
	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг
	шт
	1
	 

	2
	Шафа комутаційна DN-1909-U-EC-SW, 19" 9U,
600x450мм, RAL9005
	шт
	1
	 

	3
	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Роутер)
	шт
	1
	 

	4
	Роутер hEX S (RB760IGS) MIKROTIK
	шт
	1
	 

	5
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
	шт
	2
	 

	6
	Оптичний модуль BDCOM EPON OLT-GSFP-20++
ВDCOM
	шт
	2
	 

	7
	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із
підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів
	номер
	1
	 

	8
	Комутатор UniFi Switch Lite 8 PoE (USW-LITE-8-POE)
Ubiquiti
	шт
	1
	 

	9
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
	шт
	1
	 

	10
	Хмарний контролер мережі UniFi CloudKey Gen2 Plus
(UCK-G2-PLUS) Ubiquiti
	шт
	1
	 

	11
	Монтажний кронштейн для установки UniFi Cloud Key G2
та UniFi Cloud Key Gen2 Plus в стійку 19, Ubiquiti CKG2-
RM
	шт
	1
	 

	12
	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Точка доступу)
	шт
	1
	 

	13
	Точка доступу UniFi AC LR (UAP-AC-LR) Ubiquiti
	шт
	1
	 

	14
	Кабельний організатор 1U 19"з кришкою, гребінчастий,
пластиковий, CABLEXPERT
	шт
	1
	 

	15
	Фільтр мережевий 19 на 8 розеток WT-2261A-GER-
8WAY W&T
	шт
	1
	 

	16
	Полиця консольна 450 мм 19 2U, UA-SHC450G, CMS
	шт
	1
	 

	17
	Патч-корд U/UTP Cat.5e, 1м PP12-1M/BK, CABLEXPERT
	шт
	6
	 

	18
	Модуль Keystone UTP кат.5E RJ-45, NK5E88MWHY
	шт
	1
	 

	19
	Корпус розетки 86х86мм на 1 модуль KeyStone
	шт
	1
	 

	20
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг
	шт
	1
	 

	21
	Джерело безперебійного живлення UPS, 1000 ВА KIN-
1000AP RM 1U
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Кабелі
	 
	 
	 

	22
	Затягування проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2
в труби
	м
	30
	 

	23
	Кабель вита пара 4х2х0,57 (U/UTP-cat.5А LSOH),
КПВонг-HF-ВП (500)
	м
	30,6
	 

	24
	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м
	120
	 

	25
	Волоконно-оптичний кабель ОКАД-Д(0,1)Пнг-HF-4Е7
	м
	122,4
	 

	 
	Розділ №3.  Матеріали
	 
	 
	 

	26
	Монтажний набір ZPAS
	шт
	1
	 

	27
	Кабельна стяжка, 2,5х150
	шт
	100
	 

	28
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	100
	 

	29
	Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою
91920"Octopus". Серия 9
	м
	101
	 

	30
	Хомут трубний 1/2" (20-25мм)
	шт
	100
	 

	 

	0. Виконання робіт з капітального ремонту: Системи пожежної сигналізації. системи керування евакуюванням

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Система пожежної сигналізації
	 
	 
	 

	1
	Блок базовий до 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	шт
	1
	 

	2
	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П
	шт
	1
	 

	3
	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці
стояка
	шт
	1
	 

	4
	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4
	шт
	1
	 

	5
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	шт
	18
	 

	6
	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА
	шт
	18
	 

	7
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні
	шт
	2
	 

	8
	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний
СПТТА
	шт
	2
	 

	9
	Розетка, Р-96
	шт
	20
	 

	10
	Сповiщувач ручний, монтаж
	шт
	2
	 

	11
	Сповiщувач пожежний ручний СПРА
	шт
	2
	 

	12
	Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА
	шт
	2
	 

	13
	Монтаж ламп аварійного освітлення
	шт
	1
	 

	14
	Лампа аварійного освітлення LED REL 60 Delux
	шт
	1
	 

	15
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	 м
	246
	 

	16
	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба
	м
	4
	 

	17
	Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30
1х2х0,8
	м
	255
	 

	18
	Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6
	шт
	750
	 

	19
	Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ
	шт
	750
	 

	20
	Прокладання кабельних каналів пластикових
	м
	4
	 

	21
	Кабель-канал 16х16
	м
	4,04
	 

	22
	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл
	балон
	1
	 

	23
	Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol"
	шт
	200
	 

	24
	Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol"
	шт
	200
	 

	 
	                 Підмінний фонд
	 
	 
	 

	 
	-----------------------------------------------
	 
	 
	 

	25
	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА
	шт
	2
	 

	26
	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний
СПТТА
	шт
	1
	 

	27
	Розетка, Р-96
	шт
	3
	 

	28
	Сповiщувач пожежний ручний СПРА
	шт
	1
	 

	29
	Захисне скло для ручних сповіщувачів СПРА
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Система керування евакуюванням
	 
	 
	 

	30
	Блок живлення і контролю ультразвуковий
	шт
	1
	 

	31
	Резервне джерело живлення БЖ-1230
	шт
	1
	 

	32
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	шт
	1
	 

	33
	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207
	шт
	1
	 

	34
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий
	шт
	5
	 

	35
	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12
	шт
	3
	 

	36
	Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2
	шт
	1
	 

	37
	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"
	шт
	1
	 

	38
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	 м
	97
	 

	39
	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм2 в короба
	м
	3
	 

	40
	Кабель з межею вогнестійості Е30 FRHF FE180/E30
1х2х0,8
	м
	102
	 

	41
	Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 6
	шт
	300
	 

	42
	Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ
	шт
	300
	 

	43
	Прокладання кабельних каналів пластикових
	м
	3
	 

	44
	Кабель-канал 16х16
	м
	3,03
	 

	45
	Саморізи Г/К 3,5х35 ТОВ "Sokol"
	шт
	200
	 

	46
	Дюбель пластиковий 06х30 ТОВ "Sokol"
	шт
	200
	 

	 

	
	 

	15.Виконання робіт з капітального ремонту: Встановлення дизель-генератора

	 
	 

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Обладнання
	 
	 
	 

	1
	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2т
	т
	1,335
	 

	2
	Дизель-генератор KOHLER J110 з АВР, IP23, 380В, (110
кВА) у складі двигун JOHN DEERE в шумоізоляційному
кожусі
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Земляні роботи 
	 
	 
	 

	 
	---   Прокладка кабельних ліній
	 
	 
	 

	 
	-------------------------------------------
	 
	 
	 

	3
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	8,7
	 

	4
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	 м3
	2,9
	 

	5
	Перевезення ґрунту до 30 км
	т
	5,075
	 

	6
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	 м3
	5,8
	 

	7
	Засипка вручну траншей піском
	 м3
	2,9
	 

	8
	Пісок природний, рядовий
	м3
	2,9
	 

	9
	Піна монтажна водостійка SOUDAL 750 мл
	бал
	1
	 

	 
	Розділ №3.  Електромонтажні вироби для зовнішніх
мереж
	 
	 
	 

	10
	Улаштування трубопроводу з труб вторинного
поліетилену, більше 2-х каналів
	км
	0,072
	 

	11
	Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену,
діаметр 63 мм DKC арт. 121963А
	м
	24
	 

	12
	Труба гнучка двостінна ел. технічна з поліетилену,
діаметр 50 мм DKC арт. 121950A
	м
	48
	 

	13
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою
	 м
	48
	 

	14
	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель",
250мм
	м
	48
	 

	 
	Розділ №4.  Кабельно-провідникова продукція
	 
	 
	 

	15
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 2 кг
	 м
	15
	 

	16
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг
	 м
	26
	 

	17
	Кабель з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією, не
поширює горіння АВВГнгд 4х95 мм2
	м
	41,82
	 

	18
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	 м
	30
	 

	19
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
	 м
	52
	 

	20
	Кабель контрольний, з оболонкою з ПВХ пластику
зниженої горючесті перетином 5х2,5мм2 КВВГнгд
	м
	41,82
	 

	21
	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим
димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS
(ВВГнгд) 3 х 4 мм2
	 м
	41,82
	 

	 
	Розділ №5.  Заземлення
	 
	 
	 

	22
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	3,8
	 

	23
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	 м3
	3,8
	 

	24
	Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20
мм
	 шт
	12
	 

	25
	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1.5m FT (40-60мм)
	шт
	12
	 

	26
	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мм)
	шт
	4
	 

	27
	Насадка для забивання кувалдою уземлювачів диам.
20мм OMEX 20 сталь
	шт
	1
	 

	28
	Зєднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20
мм ST FT (40-60 мм)
	шт
	4
	 

	29
	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм 10м
	шт
	1
	 

	30
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої,
діаметр 12 мм2
	 м
	30
	 

	31
	Провід плаский 30х3,5мм, 70мкм FT(40-60 мм)
	м
	30
	 

	32
	Шина вирівнювання потенціалів стандартна, 5015 01 4
тип 1808
	м
	10
	 

	 
	Розділ №6.  Фундамент дизельного генератора
	 
	 
	 

	 
	арк.5
	 
	 
	 

	33
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	1
	 

	34
	Улаштування залізобетонних фундаментів загального
призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В
20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	4,5
	 

	35
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та
перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 8 мм
	т
	0,1436
	 

	36
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та
перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм
	т
	1,6705
	 

	37
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,108
	 

	38
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	м2
	9,4
	 

	 
	Розділ №7.  Навіс
	 
	 
	 

	 
	арк.6
	 
	 
	 

	 
	------------------------------------
	 
	 
	 

	39
	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних
конструкцій
	т
	2,44
	 

	40
	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255
	т
	0,8528
	 

	41
	Кутовий гарячекатаний прокат 120х6 мм, сталь марки
С255
	т
	1,5704
	 

	42
	Кутовий гарячекатаний прокат 63х3 мм, сталь марки
С255
	т
	0,104
	 

	43
	Листовий прокат гарячекатаний , т=6 мм, сталь марки
С255
	т
	0,0104
	 

	44
	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових
будівель і кранових естакад висотою до 25 м / стійки
	т
	1,52
	 

	45
	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м
	т
	0,92
	 

	46
	Монтаж профільованого настилу
	т
	0,19
	 

	47
	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з
оцинкованого прокату, Н57-750-0,8
	т
	0,156
	 

	48
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	56,1
	 

	49
	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь емаллю ПФ-1189
	м2
	56,1
	 

	 
	Розділ №8.  Огорожа
	 
	 
	 

	 
	арк.7
	 
	 
	 

	50
	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т
	т
	1,2671
	 

	51
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та
перiодичного профiлю, клас А240С, дiаметр 6 мм
	т
	0,0247
	 

	52
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0908
	 

	53
	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного
проходу 45 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	180,7
	 

	54
	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина
стінки 1,5 мм
	м
	384,54
	 

	55
	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм,сталь 
марки С235
	т
	0,0442
	 

	56
	Петля навісна гаражна
	шт
	2
	 

	57
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	29,1
	 

	58
	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь емаллю ПФ-1189
	м2
	29,1
	 

	59
	Монтаж профільованого настилу
	т
	0,3478
	 

	60
	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з
оцинкованого прокату, Н57-750-0,8
	т
	0,3617
	 

	 

	
	 
	 
	

	16.Виконання робіт з капітального ремонту: Благоустрій
	 
	



	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Гідроізоляція стін вздовж вимощень та
бетонних покриттів
	 
	 
	 

	1
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	м2
	18
	 

	 
	Розділ №2.  Відновлення цементнобетонного покриття -
тип 1
	 
	 
	 

	2
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу під покриттям із збірних
залізобетонних плит
	м2
	18,5
	 

	3
	Геотекстиль Typar SF56
	м2
	18,5
	 

	4
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи із щебеню шлакового
	м3
	5
	 

	5
	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової
	 м2
	16,8
	 

	6
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/
	м3
	1,68
	 

	7
	Композитна склопластикова арматура 12 АСК
	м
	168
	 

	 
	Розділ №3.  Відновлення асфальтонного покриття
вимощень - тип 2
	 
	 
	 

	8
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу під покриттям із збірних
залізобетонних плит
	м2
	82
	 

	9
	Геотекстиль Typar SF56
	м2
	82
	 

	10
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи із щебеню шлакового
	м3
	20
	 

	11
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/
	м3
	8,22
	 

	12
	Композитна склопластикова арматура 12 АСК
	м
	685
	 

	13
	Улаштування гідроізоляції гарячим бітумом
	 м2
	68,5
	 

	14
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів
доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	м2
	68,5
	 

	 
	Розділ №4.  Влаштування тактильної бетонної плитки
попереджувальної на шляхах руху МГН
	 
	 
	 

	15
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]
	м2
	1,25
	 

	16
	Суміш піскоцементна
	м3
	0,12
	 

	17
	Плитка тактильна бетонна попереджувальна 500х500х60
	шт
	5
	 

	 
	Розділ №5.  Установка бортового каменя
	 
	 
	 

	18
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	70
	 

	19
	Камені бортові БР100.20.8
	шт
	70
	 

	 
	Розділ №6.  Влаштування газонів звичайних
	 
	 
	 

	20
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі
	м2
	25
	 

	21
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних
вручну
	м2
	25
	 

	22
	Суміш насіння газонних трав
	кг
	0,875
	 

	 

	17. Виконання робіт з капітального ремонту: Система контролю загазованості

	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Обладнання
	 
	 
	 

	1
	Прилад ПС на 4 промені
	шт
	1
	 

	2
	Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03.
14
	шт
	1
	 

	3
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	шт
	3
	 

	4
	Сповіщувач газу метану СН4 ДМ-14 
	шт
	3
	 

	5
	Блок безперебійного живлення 220В, UPS Mustek 848
	шт
	1
	 

	6
	Блок живлення, монтаж
	шт
	1
	 

	7
	Резервне джерело живлення БЖ-1230
	шт
	1
	 

	8
	Монтаж акумулятора
	шт
	1
	 

	9
	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207
	шт
	1
	 

	10
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	шт
	3
	 

	11
	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11
	шт
	3
	 

	12
	Реле, установлюване на пультах і панелях
	шт
	1
	 

	13
	Реле РЭК77/3 220в з РРМ 77/3
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №2.  Кабельна продукція
	 
	 
	 

	14
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	м
	80
	 

	15
	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2
	м
	81,6
	 

	16
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	50
	 

	17
	Кабель контрольний екранований, КВВГнгLS 5х1,0 мм2
	м
	51
	 

	 
	Розділ №3.  Матеріали
	 
	 
	 

	18
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	130
	 

	19
	Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 20, з протяжкою
91920"Octopus". Серия 9
	м
	131,3
	 

	20
	Тримач кабельний оцинкований металевий UDF 10
	шт
	390
	 

	21
	Анкер Bierbah, 6х40/4 ЦЖ
	шт
	390
	 

	22
	Хомут пластиковий Універсал-1
	шт
	130
	 

	23
	Саморізи Г/К 3,5х35 + дюбель
	шт
	45
	 

	

	18. Виконання робіт з капітального ремонту: підіймальна платформа

	№
Ч.ч.
	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Підіймальна платформа для МГНForstor FIL150-3,0x0,1-1,2х0,8: рух платформи – по похилій площині (сходи); довжина траєкторії руху до 3,0 м;
вантажопідйомність – 150 кг; 1200х850мм;   ( маса=0,53)
	шт
	1
	 




Примітка: До вартості включено вартість матеріалів.
	Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент». 
********************************************************************************
Вартість робіт повинна включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на матеріали та інші витрати. 
Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Роботи, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідатимуть встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.
[bookmark: _GoBack]


Головний спеціаліст відділу планування,  
економічного розвитку та інвестицій  	                          			Мар’яна ЖІНЧИН





36

