ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного ремонту по заміні  віконних та дверних блоків в частині будівлі Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради за адресою: 53271, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Воля, вул. Дружби, буд. 80 згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності). 
Послуги з поточного ремонту по заміні  віконних та дверних блоків в частині будівлі Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради за адресою: 53271, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Воля, вул. Дружби, буд. 80 згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-05-009920-a.

Вид процедури закупівлі.
Відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.
422 333,33 грн. (Чотириста двадцять дві тисячі триста тридцять три грн. 33 коп.), з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозицій, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку послуг, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби у послузі та затвердженого кошторису Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2026 рік.





Якісні, кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі. 

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі - встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт, що можуть включати показники впливу на довкілля й клімат, особливості проектування (у тому числі щодо придатності для осіб із обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, ресурсоефективності, безпечності, процедури забезпечення якості, вимоги щодо найменування продукції, під яким вона продається, термінологію, символи, методику випробувань і тестування, вимоги до пакування, маркування й етикетування, інструкції для користувачів, технологічні процеси й технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги. 

З метою гарантування якісної підготовки тендерної пропозиції, з урахуванням місця розташування об’єкта, учасники повинні здійснити виїзд на місце розташування об’єкту та провести його огляд. Відповідно, учасники мають надати у складі тендерної пропозиції лист-підтвердження від Замовника щодо виїзду представника учасника спільно із представником замовника на місце розташування об’єкту та факту проведення його огляду. 

В підтвердження вимог (технічні, якісні та кількісні характеристики) щодо предмету закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі про те, що якість послуг, які будуть надаватися буде відповідати нормам чинного законодавства. 
Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг та після їх завершення, учасником надається довідка про застосування заходів із захисту довкілля з описом даних заходів. 

Учасник визначає ціни на послуги, що він пропонує надати за Договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат передбачених для послуг даного виду. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення та надати послуги, передбачені в Технічному завданні та розроблена з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог. 

Тендерна пропозиція учасника повинна містити гарантійний лист щодо надання послуг з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог. 

Згода з видами та обсягами, які визначені у «Технічному завданні» та гарантування їх виконання подається у вигляді підписаного Технічного завдання та у вигляді довідки в довільній формі в стверджувальній формі. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
На надання послуг: Послуги з поточного ремонту по заміні  віконних та дверних блоків в частині будівлі Волянського опорного ліцею Мозолевської сільської ради за адресою: 53271, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Воля, вул. Дружби, буд. 80 згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи.



	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Розділ №1.  Вiкна.
	 
	 

	1
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	2

	2
	Знімання засклених віконних рам
	 м2
	10,9516

	3
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	10,9516

	4
	Вікно з металопластику розмір=2680мм*2370мм
	м2
	6,3516

	5
	Вікно з металопластику розмір=1870мм*2650мм
	м2
	4,6

	 
	Розділ №2.  Дверi
	 
	 

	6
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	9

	7
	Знімання дверних полотен
	 м2
	25,657

	8
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
	м2
	25,657

	9
	Двері вхідніі, розмір 1080х2360 мм
	шт
	1

	10
	Двері вхідніі, розмір 1470х2330 мм
	шт
	1

	11
	Двері вхідніі, розмір 830х2090 мм
	шт
	2

	12
	Двері вхідніі, розмір 930х2030 мм
	шт
	1

	13
	Двері вхідніі, розмір 1450х2800 мм
	шт
	2

	14
	Двері вхідніі, розмір 1450х2820 мм
	шт
	1

	15
	Двері вхідніі, розмір 980х2160 мм
	шт
	1

	16
	Лиштва
	м
	56,2

	17
	Доводчик дверний Geze 2000
	шт
	1

	 
	Розділ №3.  Укоси внутрішні
	 
	 

	18
	Облицювання укосів листами сухої штукатурки
гіпсовими чи гіпсоволокнистими
	м2
	35

	19
	Гіпсокартон стіновий KNAUF вологостійкий 12,
5x1200x2500 мм(або аналог)
	м2
	36,8

	20
	Ґрунтовка універсальна акрилова Caparol "Capatect
UniGrund"
	л
	5,3

	21
	Клей для гіпсокартону Knauf Knauf PERLFIX
	кг
	175

	22
	Стрiчка для швів 50 мм Knauf Kurt (або аналог)
	м
	30,8

	23
	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER (або аналог)
	кг
	11,12

	24
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	35

	25
	Ґрунтовка універсальна акрилова Caparol "Capatect
UniGrund"
	л
	5,3

	26
	Фарба латексна водоемульсійна Triora TR-37
	кг
	10,5

	 
	Розділ №4.  Укоси зовнішні.
	 
	 

	27
	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по
каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі
та риштувань
	м2
	2

	28
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	м2
	2

	29
	Ґрунтовка універсальна акрилова Caparol "Capatect
UniGrund"
	л
	0,3

	30
	Фарба латексна водоемульсійна Triora TR-37
	кг
	0,6

	 
	Розділ №5.  Металопластикові конструкції.
	 
	 

	31
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	17,5

	32
	Конструкції з металопластику 
	м2
	17,5


	Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент». 

Учасник у складі пропозиції подає розрахунки, згідно технічного завдання, запропонованої ціни: договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до діючих вимог, виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат).




Головний спеціаліст відділу планування,
економічного розвитку та інвестицій 		                          		Мар’яна ЖІНЧИН

